Caso de Uso
Projetista: Adalfredo Oliveira Santanna Filho
Data: 16/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Travessia costeira / cruzeiro de mar aberto
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Navegação oceânica segura entre Salvador (BA) e Belém (PA), moradia familiar a bordo e passeios de fim de semana na baía
Perfil do Usuario
Usuario principal: Adalfredo Oliveira Santanna Filho e família
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário (Adalfredo), com 10 anos de experiência embarcado
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, para 6 a 8 pessoas confortavelmente (3 pessoas por cabine + acomodação no salão)
O que mais gosta durante o caminho: Navegação a vela segura e estável ao longo da costa
O que mais gosta enquanto parado: Conforto de moradia familiar a bordo com sistemas autônomos
Outros desejos do usuario ou capitao: Ar-condicionado, dessalinizador de água doce, eletrodomésticos, banco de baterias robusto com placas solares e gerador eólico
Usuarios em potencial: Família e amigos
Tipo de grupo: Familiar
Numero medio de tripulantes: 4 a 6 pessoas
Numero maximo de tripulantes (dia): 8 a 10 pessoas
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 6 a 8 pessoas
Local de residencia do usuario principal: Bahia, Brasil
Tipo de casa: Urbana / Litoral
Media anual de dias utilizando a embarcacao: Uso frequente (moradia e cruzeiros)
Media anual (dias) de uso continuo: Travessias contínuas de 12 a 30 dias
Area de Navegacao
Regiao: Costa brasileira (Nordeste e Norte)
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Porto de Salvador (BA) ao Porto de Belém (PA), aproximadamente 1.490 milhas náuticas
Pontes e eclusas no trajeto: Sem restrição de pontes no mar aberto; canais de acesso livres em Salvador e Belém
Clima: Tropical quente e úmido
Vento / ondas: Ventos alísios predominantes de SE/E; ondulação oceânica de 1,5 m a 3,0 m
Regime de chuvas: Chuvas e trovoadas tropicais no litoral Norte/Pará
Variacao de mare: Variação moderada em Salvador (até 2,5 m) e grande amplitude no Norte/Maranhão/Pará (4 a 6 m)
Restricao de calado (calado maximo): Calado máximo de projeto fixado em 2,0 m
Outras informacoes relevantes / restricoes: Bancos de areia na costa Norte/foz do Rio Pará e Baía de São Marcos
Operacao - tempo: Ano todo
Travessias (distancia maxima): 1.490 MN (Salvador - Belém)
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
Capacidade de desembolso mensal: Conforme cronograma físico-financeiro de construção
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Manutenção anual típica de embarcação em madeira calafetada
Mantido por: Proprietário
Construtor
Construtor / Estaleiro: Mestre carpinteiro naval tradicional / Estaleiro artesanal
Tipo de construtor: Profissional artesanal tradicional
Experiencia do construtor/estaleiro: Ampla experiência na construção de saveiros e barcos tradicionais da Bahia
Material de construcao: Madeira maciça tradicional calafetada
Metodo de construcao: Construção naval tradicional em madeira sobre cavernas
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações de 30 a 45 pés
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Saveiros tradicionais, saveiros de vela de içar e traineiras
Outros Requisitos
Propulsao principal: Vela
Motorizacao: Motor de popa a gasolina auxiliar
Armacao (veleiros): Sloop clássico (mastro único, vela mestra e vela de proa)
Requisitos de performance: Velocidade de cruzeiro estimada em 5 nós
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 11,5 m (~38 pés)
Boca (BOA): 3,8 m
Pontal: 2,1 m
Calado: 1,8 m a 2,0 m
Justificativa das dimensoes: LOA de 11,5 m para comportar 2 cabines para 3 pessoas cada, salão central e WC na proa; Boca de 3,8 m para estabilidade e conforto familiar; Pontal de 2,1 m para pé-direito habitável de ~1,90 m; Calado de 2,0 m para estabilidade com lastro em mar aberto respeitando o acesso costeiro e fluvial.




