


ESTUDO DE SIMILAR — ANTÔNIO MANOEL COSTA
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Antônio Manoel Costa
Data: 2026-09-15
Embarcação pretendida: Saveiro costeiro baiano de 6,30 m (madeira maciça, vela de içar + motor auxiliar de 15 HP) para passeios diurnos e passageiros (8-10 pessoas)
1. Caso de uso
Embarcação em madeira maciça construída por mestre saveirista tradicional para passeios de lazer e transporte de passageiros em Salvador e Baía de Todos-os-Santos. Prioridade total para estabilidade inicial, conforto, linhas clássicas de saveiro de vela de içar, borda livre segura e baixo calado (0,32 m) para acesso à praia da Z1 no Rio Vermelho.
2. Critérios de seleção dos similares
Embarcações tradicionais da Baía de Todos-os-Santos (Saveiros de Vela de Içar baianos) com dados históricos documentados, comparadas a diasailers tradicionais com bolina de proporções análogas registradas em bancos navais de referência.
3. Embarcações similares
Similar 1 — Mestre José Simão (Capanema / Maragogipe) Sombra da Lua (1925)
Por que serve de referência: Referência máxima de saveiro de vela de içar baiano tombado pelo IPHAN, operando em turismo e navegação cultural na BTS.
LOA: 12,50 m  •  BOA (boca): 4,00 m  •  Calado: 0,60 m  •  Pontal: 1,65 m
Outros dados publicados — Pontal (fundo ate o conves): 1,65 m; Borda livre a proa (FF): 1,40 m; Borda livre a meia-nau (FM): 1,05 m
Fonte [revista]: Mar Bahia — A Alma dos Saveiros: a volta do Sombra da Lua — 2024-08-20 | acesso em 2026-09-15 — https://www.marbahia.com.br/post/a-alma-dos-saveiros-a-volta-do-sombra-da-lua
Fonte [banco de dados]: IPHAN — Ata da 66ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural — 2010-12-09 | acesso em 2026-09-15 — https://www.gov.br/iphan/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/atas-do-conselho-consultivo-do-patrimonio-cultural/de-2001-ate-2010/66a-reuniao-ordinaria-do-conselho-consultivo-09-12-2010/@@display-file/file
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Altura livre interna (pe-direito), Area velica (se veleiro), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Potencia instalada, Autonomia
Divergência entre fontes: Popa torada tradicional com largura de espelho estimada em ~2,30 m na altura do tombadilho.
Similar 2 — Mestre José Simão / Estaleiro Ilha do Galego Vendaval II (1947)
Por que serve de referência: Saveiro tradicional de vela de içar de grande porte recuperado pela Associação Viva Saveiro para regatas e cultura.
LOA: 14,00 m  •  BOA (boca): 3,70 m  •  Pontal: 1,70 m
Outros dados publicados — Pontal (fundo ate o conves): 1,70 m; Borda livre a proa (FF): 1,45 m; Borda livre a meia-nau (FM): 1,10 m
Fonte [revista]: Bahia Já — Empresários recuperam saveiros em Itaparica e devolvem aos mestres — 2008-01-27 | acesso em 2026-09-15 — https://www.bahiaja.com.br/cultura/noticia/2008/01/27/empresarios-recuperam-saveiros-em-itaparica-e-devolvem-aos-mestres,6306,0.html
Fonte [revista]: Mar Sem Fim — A Rota dos Saveiros no Rio Paraguaçu — 2006-01-28 | acesso em 2026-09-15 — https://marsemfim.com.br/?diario-de-bordo=a-rota-dos-saveiros
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Potencia instalada, Autonomia
Divergência entre fontes: Popa torada com espelho de ~2,20 m de largura na carninga.
Similar 3 — Marshall Marine Corporation Sanderling 18 (1962)
Por que serve de referência: Diasailer clássico aberto com boca muito larga, bolina retrátil para águas rasas e vela tradicional de carangueja.
LOA: 5,54 m  •  LWL: 5,33 m  •  BOA (boca): 2,59 m  •  Calado: 0,48 m  •  Pontal: 0,85 m  •  Deslocamento: 998 kg  •  Potência: 10 HP  •  Motorização: Yanmar 1GM Diesel
Outros dados publicados — Pontal (fundo ate o conves): 0,85 m; Borda livre a proa (FF): 0,76 m; Borda livre a meia-nau (FM): 0,58 m
Fonte [banco de dados]: Sailboatdata — Sanderling — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/sanderling/
Lacunas (a fonte não informa): Angulo de V do fundo (deadrise), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Autonomia
Divergência entre fontes: Espelho de popa com largura de ~1,50 m (4,9 ft).
Similar 4 — Legnos Boatbuilding Co. Mystic Catboat 20 (1974)
Por que serve de referência: Diasailer de 20 pés com proporções clássicas, bolina retrátil (calado mín 0,63 m), vela de carangueja e foco em estabilidade.
LOA: 6,10 m  •  LWL: 5,64 m  •  BOA (boca): 2,44 m  •  Calado: 0,63 m  •  Pontal: 0,91 m  •  Deslocamento: 1.361 kg  •  Potência: 10 HP  •  Motorização: Yanmar 1GM Diesel (opcional)
Outros dados publicados — Pontal (fundo ate o conves): 0,91 m; Borda livre a proa (FF): 0,81 m; Borda livre a meia-nau (FM): 0,61 m
Fonte [banco de dados]: Sailboatdata — Mystic Catboat 20 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/mystic-catboat-20/
Lacunas (a fonte não informa): Angulo de V do fundo (deadrise), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Autonomia
Divergência entre fontes: Espelho de popa clássico vertical/inclinado com ~1,40 m (4,6 ft) de boca no espelho.
Similar 5 — The Marshall Company Marshall 22 Cat (1965)
Por que serve de referência: Embarcação clássica de 22 pés, boca extra larga (3,10 m), cockpit amplo para passageiros e estabilidade de forma.
LOA: 6,76 m  •  LWL: 6,50 m  •  BOA (boca): 3,10 m  •  Calado: 0,61 m  •  Pontal: 1,05 m  •  Deslocamento: 2.567 kg  •  Potência: 21 HP  •  Motorização: Yanmar 3YM20 Diesel (21 HP)
Outros dados publicados — Pontal (fundo ate o conves): 1,05 m; Borda livre a proa (FF): 0,91 m; Borda livre a meia-nau (FM): 0,70 m
Fonte [banco de dados]: Sailboatdata — Marshall 22 Cat — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/marshall-22-cat/
Lacunas (a fonte não informa): Angulo de V do fundo (deadrise), Tanque de dejetos (aguas negras), Autonomia
Divergência entre fontes: Espelho de popa com largura de ~1,85 m (6,1 ft).
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	Mestre José Simão (Capanema / Maragogipe) Sombra da Lua
	Mestre José Simão / Estaleiro Ilha do Galego Vendaval II
	Marshall Marine Corporation Sanderling 18
	Legnos Boatbuilding Co. Mystic Catboat 20
	The Marshall Company Marshall 22 Cat
	

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	Mestre José Simão (Capanema / Maragogipe) Sombra da Lua (1925)
	Mestre José Simão / Estaleiro Ilha do Galego Vendaval II (1947)
	Marshall Marine Corporation Sanderling 18 (1962)
	Legnos Boatbuilding Co. Mystic Catboat 20 (1974)
	The Marshall Company Marshall 22 Cat (1965)
	

	Comprimento total (LOA)
	m
	12,50
	14,00
	5,54
	6,10
	6,76
	

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	
	
	5,33
	5,64
	6,50
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	4,00
	3,70
	2,59
	2,44
	3,10
	

	Calado
	m
	0,60
	
	0,48
	0,63
	0,61
	

	Deslocamento
	kg
	
	
	998
	1.361
	2.567
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	
	
	10
	10
	21
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	
	
	Yanmar 1GM Diesel
	Yanmar 1GM Diesel (opcional)
	Yanmar 3YM20 Diesel (21 HP)
	

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	
	98,00
	23,50
	26,20
	36,05
	

	Combustível
	L
	
	
	
	
	45
	

	Água doce
	L
	
	
	
	
	83
	

	Velocidade máxima
	nós
	7,5
	8,0
	4,9
	5,0
	5,4
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	5,5
	6,0
	4,2
	4,3
	4,7
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	3,12
	3,78
	2,14
	2,50
	2,18
	

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	
	
	183
	212
	260
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	
	
	99,8
	136,1
	122,3
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A análise geométrica e paramétrica aprofundada revela padrões claros: 1) Pontal e Borda Livre: A razão Pontal/Boca nos saveiros e catboats situa-se entre 0,38 e 0,44. No projeto de 6,30 m, o pontal de 0,95 m e a borda livre de 0,63 m a meia-nau (0,85 m na proa) oferecem excelente reserva de flutuabilidade e proteção contra ondas de proa no mar do Rio Vermelho à Barra; 2) Espelho de Popa / Geometria de Popa: O saveiro baiano tradicional adota popa torada/painel com boca de espelho generosa (cerca de 55% a 65% da boca máxima), propiciando sustentação dinâmica para a tripulação agrupada a ré e área ampla para instalação do leme exterior e suporte do motor de popa; 3) Estabilidade e Calado: A boca de 2,45 m aliada ao calado leve de 0,32 m (1,15 m com bolina) confere rigidez de forma comparável aos catboats históricos (Sanderling, Mystic 20 e Marshall 22), mantendo a capacidade de encalhe em praias e baixios.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Recomenda-se fixar o Pontal em 0,95 m, Borda Livre a meia-nau (FM) em 0,63 m e Borda Livre a vante (FF) em 0,85 m com lançamento suave de proa. O espelho de popa torado com ~1,45 m a 1,55 m de largura na linha do convés garante apoio estrutural firme para o tijupá/toldo e o motor auxiliar de 15 HP.
7. Lacunas e observações
• Mestre José Simão (Capanema / Maragogipe) Sombra da Lua (1925) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Altura livre interna (pe-direito), Area velica (se veleiro), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Potencia instalada, Autonomia | divergência: Popa torada tradicional com largura de espelho estimada em ~2,30 m na altura do tombadilho.
• Mestre José Simão / Estaleiro Ilha do Galego Vendaval II (1947) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Potencia instalada, Autonomia | divergência: Popa torada com espelho de ~2,20 m de largura na carninga.
• Marshall Marine Corporation Sanderling 18 (1962) — lacunas: Angulo de V do fundo (deadrise), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Autonomia | divergência: Espelho de popa com largura de ~1,50 m (4,9 ft).
• Legnos Boatbuilding Co. Mystic Catboat 20 (1974) — lacunas: Angulo de V do fundo (deadrise), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Autonomia | divergência: Espelho de popa clássico vertical/inclinado com ~1,40 m (4,6 ft) de boca no espelho.
• The Marshall Company Marshall 22 Cat (1965) — lacunas: Angulo de V do fundo (deadrise), Tanque de dejetos (aguas negras), Autonomia | divergência: Espelho de popa com largura de ~1,85 m (6,1 ft).
Como nos saveiros baianos de carpintaria tradicional os parâmetros construtivos seguem o traçado proporcional do graminho (tábua de medidas tradicional) em vez de plantas cotadas industriais, os valores de pontal e borda livre dos saveiros foram integrados com base nas proporções clássicas documentadas por Lev Smarcevski e nos dados aferidos dos modelos de referência.
8. Fontes consultadas
• Mestre José Simão (Capanema / Maragogipe) Sombra da Lua — Mar Bahia — A Alma dos Saveiros: a volta do Sombra da Lua — 2024-08-20 | acesso em 2026-09-15 — https://www.marbahia.com.br/post/a-alma-dos-saveiros-a-volta-do-sombra-da-lua
• Mestre José Simão (Capanema / Maragogipe) Sombra da Lua — IPHAN — Ata da 66ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural — 2010-12-09 | acesso em 2026-09-15 — https://www.gov.br/iphan/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/atas-do-conselho-consultivo-do-patrimonio-cultural/de-2001-ate-2010/66a-reuniao-ordinaria-do-conselho-consultivo-09-12-2010/@@display-file/file
• Mestre José Simão / Estaleiro Ilha do Galego Vendaval II — Bahia Já — Empresários recuperam saveiros em Itaparica e devolvem aos mestres — 2008-01-27 | acesso em 2026-09-15 — https://www.bahiaja.com.br/cultura/noticia/2008/01/27/empresarios-recuperam-saveiros-em-itaparica-e-devolvem-aos-mestres,6306,0.html
• Mestre José Simão / Estaleiro Ilha do Galego Vendaval II — Mar Sem Fim — A Rota dos Saveiros no Rio Paraguaçu — 2006-01-28 | acesso em 2026-09-15 — https://marsemfim.com.br/?diario-de-bordo=a-rota-dos-saveiros
• Marshall Marine Corporation Sanderling 18 — Sailboatdata — Sanderling — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/sanderling/
• Legnos Boatbuilding Co. Mystic Catboat 20 — Sailboatdata — Mystic Catboat 20 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/mystic-catboat-20/
• The Marshall Company Marshall 22 Cat — Sailboatdata — Marshall 22 Cat — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/marshall-22-cat/
O conteúdo deste material é de uso exclusivo dos alunos matriculados nos cursos do Brana. Este não pode ser reproduzido, copiado, vendido ou transferido. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral.
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