Caso de Uso
Projetista: Caliandra
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Busca, salvamento (SAR) e resposta a emergências marítimas, com foco em operações offshore rápidas no litoral da Bahia.
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Velocidade máxima de interceptação e resgate de pessoas e náufragos (lotação de até 12 pessoas), apoio em evacuações marítimas e atendimento a instalações offshore, mantendo estabilidade de plataforma e autonomia na área de busca.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Equipe profissional de resposta a emergências e socorristas marítimos (faixa etária adulta, operadores treinados em salvamento aquático e APH).
O usuario principal e tambem o proprietario?: Não. O proprietário é uma empresa privada de apoio marítimo e offshore sediada em Madre de Deus - BA; a operação é conduzida pela tripulação profissional contratada.
Quem ira pilotar a embarcacao: Marinheiro/Mestre profissional habilitado, com treinamento específico em resgate e manobras táticas offshore.
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não haverá pernoite. Embarcação para missões de prontidão e curta/média duração (4h a 6h) com retorno à base.
O que mais gosta durante o caminho: Velocidade de deslocamento, estabilidade direcional, resposta rápida de aceleração e segurança ao navegar em mar aberto agitado.
O que mais gosta enquanto parado: Estabilidade de plataforma para recolhimento de vítimas da água, facilidade de movimentação no convés e segurança operacional.
Outros desejos do usuario ou capitao: Cabine com excelente visibilidade 360°, proteção contra intempéries para a tripulação, fácil embarque/desembarque de macas e equipamentos de primeiros socorros.
Usuarios em potencial: Equipe de socorristas, médicos/paramédicos de apoio, técnicos offshore e náufragos/resgatados.
Tipo de grupo: Tripulação profissional de serviço e equipe de emergência/resgate.
Numero medio de tripulantes: 4 tripulantes operacionais (comandante, navegador/rádio e 2 socorristas).
Numero maximo de tripulantes (dia): 12 pessoas no total (4 tripulantes operacionais + até 8 resgatados/náufragos).
Numero maximo de tripulantes (pernoite): N/A (sem pernoite).
Local de residencia do usuario principal: Madre de Deus - BA (base operacional).
Tipo de casa: Instalação portuária / base de apoio marítimo com atracadouro próprio.
Media anual de dias utilizando a embarcacao: Aproximadamente 120 a 150 dias por ano (8 a 12 saídas operacionais por mês, somadas a treinamentos regulares e manutenção).
Media anual (dias) de uso continuo: 1 dia (missões operacionais de 4h a 6h de duração contínua).
Area de Navegacao
Regiao: Baía de Todos os Santos e Litoral da Bahia (Mar Aberto - Navegação Costeira até 20 MN da costa).
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Madre de Deus (-12.7425, -38.6153) até Porto de Aratu/Candeias (-12.7810, -38.4959) e saídas para mar aberto na costa de Salvador/BTS (rota padrão de 8,9 MN).
Pontes e eclusas no trajeto: Não há pontes ou eclusas limitantes no trajeto navegável.
Clima: Tropical úmido marítimo, temperaturas entre 23°C e 31°C.
Vento / ondas: Ventos predominantes de E/SE (10 a 16 nós médios, rajadas de 25+ nós em frentes frias). Ondas típicas de 1,0 m a 1,8 m na costa, podendo atingir 2,5 m a 3,0 m em ressacas/frentes.
Regime de chuvas: Regime de chuvas concentrado entre abril e julho.
Variacao de mare: Semi-diurna, com amplitude de maré de sizígia de até 2,4 metros na BTS.
Restricao de calado (calado maximo): Restrição de cerca de 1,5 m a 2,0 m em baixios próximos a Madre de Deus na maré baixa. Calado de projeto de 0,52 m a 0,60 m (casco) / 0,77 m a 0,85 m (motores baixados) plenamente compatível.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Tráfego de navios mercantes e petroleiros nos canais da BTS; áreas de segurança e manobra no Porto de Aratu e no Terminal de Madre de Deus (TEMADRE).
Operacao - tempo: Prontidão 24/7; operação em qualquer condição de tempo até ventos de 40 nós e ondas de 4 metros (ISO Categoria B).
Travessias (distancia maxima): Raio de ação de até 40 MN por missão (autonomia total projetada de 140 a 150 MN a 29 nós).
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 1.000.000,00 (faixa de referência entre R$ 800.000,00 e R$ 1.200.000,00, totalmente equipada com eletrônicos e salvatagem).
Capacidade de desembolso mensal: Aproximadamente R$ 100.000,00 por mês ao longo de 10 meses de construção.
Orcamento anual para manutencao/melhorias: R$ 60.000,00 a R$ 80.000,00 por ano (revisões de motores, sistemas, inspeções e eletrônicos; seguro cotado à parte).
Mantido por: Equipe técnica de manutenção do estaleiro/base e tripulação profissional.
Construtor
Construtor / Estaleiro: Estaleiro naval profissional especializado em barcos de trabalho, resgate e estruturas soldadas.
Tipo de construtor: Profissional.
Experiencia do construtor/estaleiro: Ampla experiência em corte CNC, conformação e soldagem naval de alumínio e integração de casarios em compósito.
Material de construcao: Casco em alumínio naval liga 5083-H116/H321 soldado; cabine/casario em fibra de vidro (compósito sanduíche) para redução de peso no topo.
Metodo de construcao: Corte por CNC das chapas/estruturas de alumínio e soldagem MIG/TIG naval; cabine em compósito laminado/infusão integrada ao convés.
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações profissionais e de serviço entre 7 m e 20 m.
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Lanchas de patrulha, resgate, pilotagem e apoio portuário/offshore.
Outros Requisitos
Propulsao principal: Motor (2 motores de popa / outboard).
Motorizacao: 2x motores de popa de 300 HP a gasolina (600 HP total), com comandos eletrônicos e direção hidráulica/eletro-hidráulica.
Armacao (veleiros): N/A
Requisitos de performance: Velocidade de cruzeiro de 28 a 30 nós; velocidade máxima de emergência de 38 a 40 nós; autonomia de ~145 MN em cruzeiro (tanque de 500 L com 20% de reserva); deslocamento operacional de 5.582 kg em plena carga.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 9,00 m (29,5 pés)
Boca (BOA): 3,00 m (relação L/B = 3,0)
Pontal: 1,10 m na meia-nau / 1,40 m na roda de proa
Calado: 0,52 m a 0,60 m (casco) / 0,77 m a 0,85 m (com motores)
Justificativa das dimensoes: LOA de 9,0 m e boca de 3,0 m garantem excelente estabilidade transversal inicial para resgate de até 12 pessoas (4 tripulantes + 8 resgatados) e área ampla de cockpit (>7,5 m²), mantendo fundo em V profundo para amortecimento de impactos em alta velocidade em mar aberto.




