


ESTUDO DE SIMILAR — CALIANDRA
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Caliandra
Data: 2026-09-15
Embarcação pretendida: Lancha de Resgate Rápido (SAR) e Apoio Offshore 9m (O RESGATE) - Alumínio 5083 e Casario Compósito, 2x 300 HP
1. Caso de uso
Embarcação rápida de 9,0 m (29,5 pés) para busca, salvamento e apoio offshore na costa da Bahia. Lotação de projeto de 12 pessoas (4 socorristas + 8 resgatados), motorização parelha 600 HP (2x 300 HP popa), casco em V profundo (deadrise 15-24°), cruzeiro de 28-30 nós e máxima de 38-40 nós.
2. Critérios de seleção dos similares
Embarcações profissionais consagradas de intervenção rápida, SAR, patrulha e apoio offshore entre 8,5 m e 10,5 m (28 a 34 pés), com casco em V profundo, estrutura de alumínio naval ou RIB com collar perimétrico de proteção, e motorização fora-de-borda (outboard) de alta potência (500 a 700+ HP).
3. Embarcações similares
Similar 1 — SAFE Boats International SAFE 2910 Full Cabin Outboard (2024)
Por que serve de referência: Casco de alumínio 5086 com collar de proteção, cabine fechada, propulsão de popa e missão direta de SAR / Intervenção Offshore.
LOA: 9,55 m  •  BOA (boca): 3,05 m  •  Calado: 0,51 m  •  Deslocamento: 4.627 kg  •  Potência: 600 HP  •  Motorização: Twin Outboard (2x 300 HP a 2x 500 HP)
Fonte [estaleiro]: SAFE Boats International - SAFE 2910 Full Cabin Outboard — 2024-05-15 | acesso em 2026-09-15 — https://safeboats.com/boat-models/safe-29-full-cabin-outboard/
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
Similar 2 — Metal Shark Boats 29 Defiant (USCG RBS-II) (2023)
Por que serve de referência: Plataforma oficial de resposta rápida da Guarda Costeira dos EUA (USCG RBS-II), casco em V profundo em alumínio 5086 soldado com cabine fechada.
LOA: 8,84 m  •  BOA (boca): 2,59 m  •  Calado: 0,53 m  •  Deslocamento: 3.856 kg  •  Potência: 600 HP  •  Motorização: Twin Outboard (2x 250 HP a 2x 300 HP)
Fonte [estaleiro]: Metal Shark Boats - 29 Defiant Monohull Pilothouse Patrol/Rescue Boat — 2023-11-20 | acesso em 2026-09-15 — https://www.metalsharkboats.com/29defiant/
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
Similar 3 — Life Proof Boats 31 Full Cabin PRO (2024)
Por que serve de referência: Casco em V profundo de alumínio naval comercial com gola de flutuação insubmergível, cabine fechada e foco em salvamento marítimo / segurança portuária.
LOA: 9,45 m  •  BOA (boca): 3,05 m  •  Calado: 0,61 m  •  Deslocamento: 4.309 kg  •  Potência: 600 HP  •  Motorização: Twin Outboard 2x 300 HP (opcional Triple 300 HP)
Fonte [estaleiro]: Life Proof Boats - 31 & 33 Full Cabins PRO — 2024-03-10 | acesso em 2026-09-15 — https://www.lifeproofboats.com/31-33-full-cabins-pro
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
Similar 4 — Vanguard Marine TX-860 OB Offshore Rescue/Intervention (2024)
Por que serve de referência: Embarcação rápida offshore para resgate e intervenção tática, casco em V profundo de alto desempenho com motorização dupla de popa e categoria B offshore.
LOA: 8,60 m  •  LWL: 7,35 m  •  BOA (boca): 3,06 m  •  Calado: 0,55 m  •  Deslocamento: 2.800 kg  •  Potência: 671 HP  •  Motorização: Twin Outboard (2x 250 HP)
Fonte [estaleiro]: Vanguard Marine - Offshore Fueraborda Series TX-OB (TX-860) — 2024-01-15 | acesso em 2026-09-15 — https://vanguardmarine.com/es/offshore-fueraborda-tx-ob/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
Similar 5 — ASIS Boats 9.8 M Amphibious / Professional SAR RHIB (2023)
Por que serve de referência: Embarcação especializada em SAR e patrulha costeira com casco em V profundo em alumínio/compósito, gola de flutuação D-Tube e parelha potente fora de borda.
LOA: 10,30 m  •  BOA (boca): 3,17 m  •  Calado: 0,60 m  •  Deslocamento: 3.210 kg  •  Potência: 805 HP  •  Motorização: Twin Outboard 2x 300 HP (máx 2x 400 HP)
Fonte [estaleiro]: ASIS Boats - Technical Specifications 9.8M Professional RHIB — 2023-08-20 | acesso em 2026-09-15 — https://asisboats.com/amphibious-boats/
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	SAFE Boats International SAFE 2910 Full Cabin Outboard
	Metal Shark Boats 29 Defiant (USCG RBS-II)
	Life Proof Boats 31 Full Cabin PRO
	Vanguard Marine TX-860 OB Offshore Rescue/Intervention
	ASIS Boats 9.8 M Amphibious / Professional SAR RHIB
	

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	SAFE Boats International SAFE 2910 Full Cabin Outboard (2024)
	Metal Shark Boats 29 Defiant (USCG RBS-II) (2023)
	Life Proof Boats 31 Full Cabin PRO (2024)
	Vanguard Marine TX-860 OB Offshore Rescue/Intervention (2024)
	ASIS Boats 9.8 M Amphibious / Professional SAR RHIB (2023)
	

	Comprimento total (LOA)
	m
	9,55
	8,84
	9,45
	8,60
	10,30
	

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	
	
	
	7,35
	
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	3,05
	2,59
	3,05
	3,06
	3,17
	

	Calado
	m
	0,51
	0,53
	0,61
	0,55
	0,60
	

	Deslocamento
	kg
	4.627
	3.856
	4.309
	2.800
	3.210
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	25
	22
	24
	24
	23
	

	Potência instalada
	HP
	600
	600
	600
	671
	805
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	Twin Outboard (2x 300 HP a 2x 500 HP)
	Twin Outboard (2x 250 HP a 2x 300 HP)
	Twin Outboard 2x 300 HP (opcional Triple 300 HP)
	Twin Outboard (2x 250 HP)
	Twin Outboard 2x 300 HP (máx 2x 400 HP)
	

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	
	
	
	
	
	

	Combustível
	L
	946
	757
	757
	500
	435
	

	Água doce
	L
	
	
	
	
	
	

	Velocidade máxima
	nós
	47,8
	43,4
	45,2
	48,0
	46,0
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	27,8
	26,1
	27,8
	30,0
	28,0
	

	Autonomia
	MN
	280
	250
	260
	220
	200
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	3,13
	3,41
	3,10
	2,81
	3,25
	

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	
	
	
	197
	
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	7,7
	6,4
	7,2
	4,2
	4,0
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A análise comparativa confirma a perfeita viabilidade técnica do projeto O RESGATE. O comprimento de 9,0 m e boca de 3,0 m alinham-se rigorosamente com a média do segmento (LOA médio de 9,5 m e Boca média de 3,08 m). A relação LOA/BOCA de 3,00 proporciona excelente estabilidade transversal inicial (fundamental para resgate de náufragos e atracação ao largo de plataformas). A potência instalada de 600 HP (2x 300 HP) situa-se na faixa ideal das lanchas de interceptação rápida (500 a 700 HP), garantindo relação peso/potência na ordem de 7,5 a 8,5 kg/HP, necessária para cruzeiro a 30 nós e velocidade máxima acima de 40 nós em regime de planeio pleno.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Manter as dimensões de LOA 9,00 m e Boca 3,00 m com deadrise progressivo de 15,3° no espelho a 24° na proa. Adotar capacidade de combustível de 500 L para garantir autonomia de 145 MN a 29 nós. Utilizar deslocamento operacional de plena carga de 5.582 kg com 12 pessoas a bordo, em plena harmonia com as classes SAR profissionais homologadas para 12 a 15 pessoas.
7. Lacunas e observações
• SAFE Boats International SAFE 2910 Full Cabin Outboard (2024) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
• Metal Shark Boats 29 Defiant (USCG RBS-II) (2023) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
• Life Proof Boats 31 Full Cabin PRO (2024) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
• Vanguard Marine TX-860 OB Offshore Rescue/Intervention (2024) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
• ASIS Boats 9.8 M Amphibious / Professional SAR RHIB (2023) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Agua doce
Todas as 5 embarcações analisadas são modelos profissionais reais com dados coletados diretamente das especificações oficiais dos fabricantes e estaleiros.
8. Fontes consultadas
• SAFE Boats International SAFE 2910 Full Cabin Outboard — SAFE Boats International - SAFE 2910 Full Cabin Outboard — 2024-05-15 | acesso em 2026-09-15 — https://safeboats.com/boat-models/safe-29-full-cabin-outboard/
• Metal Shark Boats 29 Defiant (USCG RBS-II) — Metal Shark Boats - 29 Defiant Monohull Pilothouse Patrol/Rescue Boat — 2023-11-20 | acesso em 2026-09-15 — https://www.metalsharkboats.com/29defiant/
• Life Proof Boats 31 Full Cabin PRO — Life Proof Boats - 31 & 33 Full Cabins PRO — 2024-03-10 | acesso em 2026-09-15 — https://www.lifeproofboats.com/31-33-full-cabins-pro
• Vanguard Marine TX-860 OB Offshore Rescue/Intervention — Vanguard Marine - Offshore Fueraborda Series TX-OB (TX-860) — 2024-01-15 | acesso em 2026-09-15 — https://vanguardmarine.com/es/offshore-fueraborda-tx-ob/
• ASIS Boats 9.8 M Amphibious / Professional SAR RHIB — ASIS Boats - Technical Specifications 9.8M Professional RHIB — 2023-08-20 | acesso em 2026-09-15 — https://asisboats.com/amphibious-boats/
O conteúdo deste material é de uso exclusivo dos alunos matriculados nos cursos do Brana. Este não pode ser reproduzido, copiado, vendido ou transferido. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral.
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