Caso de Uso
Projetista: Carlos Silva
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Pesca artesanal costeira e suporte/apoio a operações pesqueiras (transporte de rancho, gelo, pescado, reboque leve e transbordo) na Baía de Todos-os-Santos e litoral baiano (Águas Abrigadas 1 e 2).
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Ser uma plataforma de trabalho costeiro extremamente robusta, estável e insubmergível, com capacidade de carga útil pesada (600 kg+), baixo calado e operação segura com motor de popa de 15 a 40 HP.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Carlos Silva / Pescadores e marinheiros artesanais da Baía de Todos-os-Santos.
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, operado pelo próprio proprietário ou tripulação pesqueira qualificada.
Quem ira pilotar a embarcacao: O proprietário (habilitado como Arrais-Amador ou Pescador Profissional POP/MAC).
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não prioritário (operação diurna contínua de 8h a 14h; pernoite de emergência sob toldo na amurada para 2 pessoas).
O que mais gosta durante o caminho: Navegação estável em semi-planeio/deslocamento rápido, atitude horizontal sem empinar a proa com carga na popa e casco seco.
O que mais gosta enquanto parado: Altíssima estabilidade estática transversal (para recolhimento de redes/espinheis pela borda sem tombar), piso plano desimpedido e borda livre segura.
Outros desejos do usuario ou capitao: Facilidade de varação em praias de maré, alta resistência a impactos contra pedras/toque no fundo e baixo custo de manutenção.
Usuarios em potencial: Tripulação de pesca (2 a 4 pescadores) ou até 6 passageiros em transporte utilitário de apoio.
Tipo de grupo: Equipe de pesca profissional artesanal e apoio marítimo.
Numero medio de tripulantes: 2 a 3 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (dia): 6 pessoas (transporte leve) ou 3 pessoas + 500 kg de carga/pescado.
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 2 pessoas (situação eventual/emergência).
Local de residencia do usuario principal: Salvador / Bahia.
Tipo de casa: Urbana / Estaleiro Escola Embrião.
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 120 a 180 dias por ano (uso de trabalho frequente).
Media anual (dias) de uso continuo: 1 a 2 dias por jornada.
Area de Navegacao
Regiao: Baía de Todos-os-Santos, Baía de Aratu, estuários do Paraguaçu, Salinas da Margarida, Itaparica e costa de Salvador.
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Porto de Salvador / Estaleiro Embrião ➔ pesqueiros da Baía de Todos-os-Santos e ilhas adjacentes (derrotas típicas de 10 a 25 MN).
Pontes e eclusas no trajeto: Perfil baixo e mastro de sinalização rebatível para acesso livre sob pontes fluviais e fiações de esteiros.
Clima: Tropical úmido marítimo, temperaturas entre 24°C e 32°C com alta salinidade e incidência solar.
Vento / ondas: Ventos alísios de E/SE (10 a 20 nós), marola curta e picada de baía (0,4 a 1,2 m de altura significativa).
Regime de chuvas: Pancadas tropicais e chuvas sazonais; convés auto-esgotável com embornais de popa de grande vazão.
Variacao de mare: Maré semidiurna com amplitude de até 2,4 m, exigindo capacidade de encalhe/varação em areia e lama.
Restricao de calado (calado maximo): Calado máximo do casco menor que 0,22 m (motor levantado) para entrar em baixios e esteiros de mangue.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Navegação em Águas Abrigadas 1 e 2; atenção a pedras submersas, lajes e bancos de areia na baixa-mar.
Operacao - tempo: Operação contínua em regime severo de trabalho (sol, sal, carga bruta, sangue de peixe e maresia).
Travessias (distancia maxima): 30 milhas náuticas sem escalas.
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 15.000,00 a R$ 22.000,00 (construção do casco no EEE) + motorização.
Capacidade de desembolso mensal: R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00 / mês durante a etapa de carpintaria e laminação.
Orcamento anual para manutencao/melhorias: R$ 800,00 a R$ 1.500,00 por ano.
Mantido por: Pelo próprio operador / estaleiro artesanal.
Construtor
Construtor / Estaleiro: Carlos Silva (com mentoria e ferramentas do Estaleiro Escola Embrião - EEE).
Tipo de construtor: Artesanal / Amador qualificado.
Experiencia do construtor/estaleiro: Capacitação prática em carpintaria naval tradicional e compósitos.
Material de construcao: Compensado naval de 9 mm no fundo e 6 mm no costado, madeira nobre (Ipê/Massaranduba/Louro) para quilha, roda de proa e verdugos, resina epóxi e laminação com tecido de fibra de vidro biaxial 300/450 g/m².
Metodo de construcao: Stitch-and-Glue robusto estruturado com cavername transversal e longarinas maciças, com revestimento integral de epóxi.
Faixa de tamanho em que tem experiencia: 5,80 metros.
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Botes de trabalho, bateiras e canoas utilitárias.
Outros Requisitos
Propulsao principal: Motor de popa (gasolina) 15 a 40 HP (ideal: 15 Super / 25 HP / 30 HP) com comando por cana de leme ou console lateral opcional.
Motorizacao: Motor de popa 15 a 30 HP rabeta de 15" ou 20", tanque portátil de 25 L.
Armacao (veleiros): N/A (remo de voga e vara de manobra como propulsão de emergência/aproximação silenciosa).
Requisitos de performance: Velocidade de cruzeiro de 14 a 18 nós com 300 kg de carga; velocidade máxima de 20 a 24 nós; planeio sustentado a partir de 11 nós.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 5,80 m (19,0 pés)
Boca (BOA): 1,85 m
Pontal: 0,70 m na meia-nau / 0,85 m na proa
Calado: 0,18 m (casco vazio) / 0,25 m (plena carga de 600 kg)
Justificativa das dimensoes: LOA de 5,80 m confere excelente razão de esbeltez para semi-planeio econômico com motorização de 15 a 25 HP sem afundar a popa com carga; Boca de 1,85 m e fundo em Semi-V raso com quinas vivas (hard chine) garantem estabilidade estática formidável para recolhimento de artes de pesca na borda; Pontal de 0,70 m e proa alta asseguram reserva de flutuabilidade e navegação seca na marola curta da Baía de Todos-os-Santos.




