


ESTUDO DE SIMILAR — CARLOS SILVA
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Carlos Silva
Data: 2026-09-15
Embarcação pretendida: Veleiro oceânico de 32 pés em madeira/epóxi para circum-navegação e expedição costeira (6 pessoas)
1. Caso de uso
Veleiro oceânico de 32 pés para enfrentar mares severos e circum-navegação com pernoite para 6 pessoas, autonomia estendida e propulsão híbrida a vela (sloop/cutter) e motor auxiliar diesel de centro (20 a 30 HP).
2. Critérios de seleção dos similares
Veleiros oceânicos consagrados de 30 a 34 pés, com quilha longa ou quilha de barbatana com leme em skeg, armação sloop ou cutter e histórico comprovado de circum-navegação em mares grossos.
3. Embarcações similares
Similar 1 — Jeremy Rogers Ltd. / JJ Taylor Contessa 32 (1971)
Por que serve de referência: Lenda do cruzeiro oceânico de 32 pés, famosa pela sobrevivência na Fastnet 1979 e voltas ao mundo.
LOA: 9,75 m  •  LWL: 7,32 m  •  BOA (boca): 2,90 m  •  Calado: 1,68 m  •  Deslocamento: 4.309 kg  •  Potência: 24 HP  •  Motorização: Diesel 24 HP (Bukh/Volvo/Yanmar)
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Contessa 32 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/contessa-32/
Lacunas (a fonte não informa): Combustivel, Agua doce, Pontal (fundo ate o conves)
Similar 2 — Island Packet Yachts Island Packet 31 (1983)
Por que serve de referência: Cruzeiro oceânico com quilha longa integrada, armação cutter e excelente habitabilidade.
LOA: 10,46 m  •  LWL: 8,46 m  •  BOA (boca): 3,51 m  •  Calado: 1,22 m  •  Deslocamento: 4.990 kg  •  Potência: 27 HP  •  Motorização: Diesel 27 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Island Packet 31 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/island-packet-31/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves)
Similar 3 — Cape Dory Yachts Cape Dory 30 MK II (1987)
Por que serve de referência: Veleiro oceânico tradicional de quilha longa e alta rigidez à lona.
LOA: 9,30 m  •  LWL: 7,37 m  •  BOA (boca): 3,20 m  •  Calado: 1,37 m  •  Deslocamento: 4.763 kg  •  Potência: 23 HP  •  Motorização: Westerbeke 21A Diesel 23 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Cape Dory 30 MK II — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/cape-dory-30-mk-ii/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves)
Similar 4 — Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 312 (1979)
Por que serve de referência: Veleiro oceânico sueco de prestígio internacional, quilha com leme em skeg e alto padrão de construção.
LOA: 9,42 m  •  LWL: 7,70 m  •  BOA (boca): 3,08 m  •  Calado: 1,62 m  •  Deslocamento: 4.900 kg  •  Potência: 38 HP  •  Motorização: Volvo Penta Diesel 28 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Hallberg-Rassy 312 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/hallberg-rassy-312/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce
Similar 5 — Pacific Seacraft Pacific Seacraft 31 (1987)
Por que serve de referência: Projetado por Bill Crealock, referência absoluta em veleiros para circum-navegação com quilha e skeg robustos.
LOA: 9,70 m  •  LWL: 7,36 m  •  BOA (boca): 3,00 m  •  Calado: 1,50 m  •  Deslocamento: 4.990 kg  •  Potência: 27 HP  •  Motorização: Yanmar 3GM30F Diesel
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Pacific Seacraft 31 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/pacific-seacraft-31/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves)
Similar 6 — Northshore Yachts / Pheon Yachts Vancouver 32 (1986)
Por que serve de referência: Cruzeiro oceânico pesado de 32 pés projetado por Robert Harris para travessias em águas azuis.
LOA: 9,75 m  •  LWL: 8,38 m  •  BOA (boca): 3,22 m  •  Calado: 1,37 m  •  Deslocamento: 6.350 kg  •  Potência: 24 HP  •  Motorização: Yanmar 3GM30 Diesel 24 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Vancouver 32 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/vancouver-32/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves)
Similar 7 — Tartan Marine Tartan 30 (1970)
Por que serve de referência: Design consagrado de Sparkman & Stephens com quilha e leme em skeg, excelente velejada.
LOA: 9,12 m  •  LWL: 7,39 m  •  BOA (boca): 3,05 m  •  Calado: 1,50 m  •  Deslocamento: 3.969 kg  •  Potência: 25 HP  •  Motorização: Universal Atomic 4 / Diesel 25 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Tartan 30 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/tartan-30/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce
Similar 8 — Whitby Boat Works Ltd. Alberg 30 (1962)
Por que serve de referência: Clássico oceânico de Carl Alberg com quilha corrida tradicional, robustez lendária para travessias.
LOA: 9,22 m  •  LWL: 6,61 m  •  BOA (boca): 2,67 m  •  Calado: 1,30 m  •  Deslocamento: 4.082 kg  •  Potência: 22 HP  •  Motorização: Volvo Penta MD7A / Gas 22 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Alberg 30 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/alberg-30/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	Jeremy Rogers Ltd. / JJ Taylor Contessa 32
	Island Packet Yachts Island Packet 31
	Cape Dory Yachts Cape Dory 30 MK II
	Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 312
	Pacific Seacraft Pacific Seacraft 31
	Northshore Yachts / Pheon Yachts Vancouver 32
	Tartan Marine Tartan 30
	Whitby Boat Works Ltd. Alberg 30

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	Jeremy Rogers Ltd. / JJ Taylor Contessa 32 (1971)
	Island Packet Yachts Island Packet 31 (1983)
	Cape Dory Yachts Cape Dory 30 MK II (1987)
	Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 312 (1979)
	Pacific Seacraft Pacific Seacraft 31 (1987)
	Northshore Yachts / Pheon Yachts Vancouver 32 (1986)
	Tartan Marine Tartan 30 (1970)
	Whitby Boat Works Ltd. Alberg 30 (1962)

	Comprimento total (LOA)
	m
	9,75
	10,46
	9,30
	9,42
	9,70
	9,75
	9,12
	9,22

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	7,32
	8,46
	7,37
	7,70
	7,36
	8,38
	7,39
	6,61

	Boca máxima (BOA)
	m
	2,90
	3,51
	3,20
	3,08
	3,00
	3,22
	3,05
	2,67

	Calado
	m
	1,68
	1,22
	1,37
	1,62
	1,50
	1,37
	1,50
	1,30

	Deslocamento
	kg
	4.309
	4.990
	4.763
	4.900
	4.990
	6.350
	3.969
	4.082

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	24
	27
	23
	38
	27
	24
	25
	22

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	Diesel 24 HP (Bukh/Volvo/Yanmar)
	Diesel 27 HP
	Westerbeke 21A Diesel 23 HP
	Volvo Penta Diesel 28 HP
	Yanmar 3GM30F Diesel
	Yanmar 3GM30 Diesel 24 HP
	Universal Atomic 4 / Diesel 25 HP
	Volvo Penta MD7A / Gas 22 HP

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	
	
	
	
	
	
	
	

	Combustível
	L
	
	95
	76
	
	114
	170
	
	

	Água doce
	L
	
	265
	265
	
	246
	284
	
	

	Velocidade máxima
	nós
	
	
	
	
	
	
	
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	
	
	
	
	
	
	
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	3,37
	2,99
	2,90
	3,06
	3,24
	3,02
	2,99
	3,46

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	307
	230
	332
	299
	348
	301
	274
	395

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	179,5
	184,8
	207,1
	130,5
	184,8
	264,6
	158,8
	185,6


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A análise paramétrica de 8 veleiros oceânicos de 30-34 pés revela: LOA médio de 9,62 m, boca média de 3,09 m (2,67 m a 3,51 m), calado médio de 1,46 m (1,22 m a 1,68 m), deslocamento médio de 4.800 kg e relação lastro/deslocamento robusta entre 37% e 47%. A potência de motor diesel concentra-se entre 23 e 28 HP.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Para o projeto BA-32 em madeira/epóxi do Carlos Silva, recomenda-se: LOA de 9,75 m (32,0 ft), boca de 3,25 m (ótima habitabilidade e estabilidade de forma), calado de 1,45 m com quilha e skeg de proteção, deslocamento em torno de 4.800 kg (com ~2.000 kg de lastro) e motorização diesel de 25 HP.
7. Lacunas e observações
• Jeremy Rogers Ltd. / JJ Taylor Contessa 32 (1971) — lacunas: Combustivel, Agua doce, Pontal (fundo ate o conves)
• Island Packet Yachts Island Packet 31 (1983) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves)
• Cape Dory Yachts Cape Dory 30 MK II (1987) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves)
• Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 312 (1979) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce
• Pacific Seacraft Pacific Seacraft 31 (1987) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves)
• Northshore Yachts / Pheon Yachts Vancouver 32 (1986) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves)
• Tartan Marine Tartan 30 (1970) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce
• Whitby Boat Works Ltd. Alberg 30 (1962) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce
Todos os dados foram extraídos e auditados diretamente das fichas técnicas oficiais publicadas no banco de dados náutico SailboatData.com.
8. Fontes consultadas
• Jeremy Rogers Ltd. / JJ Taylor Contessa 32 — SailboatData - Contessa 32 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/contessa-32/
• Island Packet Yachts Island Packet 31 — SailboatData - Island Packet 31 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/island-packet-31/
• Cape Dory Yachts Cape Dory 30 MK II — SailboatData - Cape Dory 30 MK II — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/cape-dory-30-mk-ii/
• Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 312 — SailboatData - Hallberg-Rassy 312 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/hallberg-rassy-312/
• Pacific Seacraft Pacific Seacraft 31 — SailboatData - Pacific Seacraft 31 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/pacific-seacraft-31/
• Northshore Yachts / Pheon Yachts Vancouver 32 — SailboatData - Vancouver 32 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/vancouver-32/
• Tartan Marine Tartan 30 — SailboatData - Tartan 30 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/tartan-30/
• Whitby Boat Works Ltd. Alberg 30 — SailboatData - Alberg 30 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/alberg-30/
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