Caso de Uso
Projetista: Emerson Rebouças
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Passeio diurno (lazer)
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Transportar até 15 pessoas com conforto e segurança em passeios diurnos pela Baía de Todos-os-Santos.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Emerson Rebouças / Passageiros de turismo náutico e lazer
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim
Quem ira pilotar a embarcacao: Marinheiro / Mestre profissional habilitado
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não (navegação estritamente diurna; sem pernoite)
O que mais gosta durante o caminho: Apreciar a paisagem da Baía de Todos-os-Santos e a navegação tradicional a vela
O que mais gosta enquanto parado: Convivência no convés, banho de mar e paradas em praias e ilhas
Outros desejos do usuario ou capitao: Embarcação inspirada nas linhas tradicionais do saveiro de vela de içar/pena com sanitário fechado
Usuarios em potencial: Grupos de amigos, famílias e turistas em passeios diurnos
Tipo de grupo: Adultos e famílias em lazer
Numero medio de tripulantes: 10 a 12 pessoas
Numero maximo de tripulantes (dia): 15 pessoas (incluindo tripulação)
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 0 (sem pernoite)
Local de residencia do usuario principal: Salvador, Bahia
Tipo de casa: Urbana
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 60 a 90 dias/ano (fins de semana e temporada)
Media anual (dias) de uso continuo: 1 a 2 dias (retornando à base/poita diariamente)
Area de Navegacao
Regiao: Baía de Todos-os-Santos, Bahia
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Enseada dos Tainheiros (Ribeira, Salvador) ➔ Itaparica (12,6 MN por percurso)
Pontes e eclusas no trajeto: Não há pontes ou eclusas na rota
Clima: Tropical úmido, quente o ano todo
Vento / ondas: Ventos predominantes de E/SE (10 a 18 nós), mar abrigado com ondas curtas (< 1,0 m)
Regime de chuvas: Concentradas entre abril e julho
Variacao de mare: Semidiurna, amplitude típica de 1,5 a 2,5 m
Restricao de calado (calado maximo): Trechos rasos na saída da Ribeira e bancos de Itaparica; calado limitado a < 0,9 m
Outras informacoes relevantes / restricoes: Navegação Interior (Área 1 / Costeira abrigada pela NORMAM)
Operacao - tempo: Diurno, com mar calmo a moderado
Travessias (distancia maxima): 12,6 Milhas Náuticas (~23,3 km)
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 30.000,00
Capacidade de desembolso mensal: N/A
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Baixo (manutenção artesanal periódica)
Mantido por: Proprietário / Carpinteiro naval local
Construtor
Construtor / Estaleiro: Emerson Rebouças (construção própria amadora/artesanal)
Tipo de construtor: Amador / Artesanal
Experiencia do construtor/estaleiro: Primeiro projeto de saveiro em madeira
Material de construcao: Madeira tradicional (madeiramento maciço, cavername em madeira nativa/curvas e tábuas)
Metodo de construcao: Tradicional sobre picadeiro com cavernas e tábuas pregadas/aparafusadas e calafeto
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações de pequeno porte
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Saveiros e barcos tradicionais
Outros Requisitos
Propulsao principal: Vela principal com motor auxiliar
Motorizacao: Motor de centro diesel simples (ex.: 1 ou 2 cilindros, 10 a 20 HP) para manobra e calmaria
Armacao (veleiros): Armação tradicional de Saveiro (vela de pena / vela de içar)
Requisitos de performance: Velocidade de cruzeiro de 5 a 6 nós em deslocamento
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 9,50 m (~31 pés)
Boca (BOA): 3,20 m
Pontal: 1,30 m
Calado: 0,75 m
Justificativa das dimensoes: LOA de 9,50 m e Boca de 3,20 m comportam 15 passageiros sentados com estabilidade e espaço para sanitário; Pontal de 1,30 m garante borda livre segura e Calado de 0,75 m permite navegar nos baixios da Baía.




