Caso de Uso
Projetista: José Luis Melo da Silva
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Escola de vela (instrução e formação de velejadores na tradição baiana), regatas tradicionais e passeios
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Formação prática e segura de novos velejadores em embarcação de linhas tradicionais com vela de içar
Perfil do Usuario
Usuario principal: José Luis Melo da Silva (instrutor/projetista) e alunos do curso de vela
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o projetista é o proprietário
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário/instrutor e alunos sob supervisão direta
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não (embarcação 100% aberta / day-sailer)
O que mais gosta durante o caminho: Sensação de velejar tradicional, silêncio, manobrabilidade e contato direto com a arte marinheira
O que mais gosta enquanto parado: Convivência, contemplação, atracação em praias e coroas da baía
Outros desejos do usuario ou capitao: Preservação da cultura náutica dos saveiros da Bahia
Usuarios em potencial: Alunos da escola de vela, amigos e familiares
Tipo de grupo: Alunos de vela e familiares/amigos em passeios
Numero medio de tripulantes: 3 a 4 pessoas (1 instrutor + 2 a 3 alunos)
Numero maximo de tripulantes (dia): 5 pessoas (~375 a 400 kg de carga viva)
Numero maximo de tripulantes (pernoite): N/A
Local de residencia do usuario principal: Salvador, Bahia
Tipo de casa: Urbana
Media anual de dias utilizando a embarcacao: Aproximadamente 150 dias por ano (frequência de 3 vezes por semana)
Media anual (dias) de uso continuo: 1 dia (uso exclusivamente diurno sem pernoite)
Area de Navegacao
Regiao: Baía de Todos-os-Santos (BTS), Bahia
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Enseada dos Tainheiros (Ribeira, Salvador) até Salinas da Margarida (~17,4 Milhas Náuticas)
Pontes e eclusas no trajeto: Não há pontes nem eclusas no percurso principal
Clima: Tropical úmido, temperatura média de 24°C a 30°C
Vento / ondas: Ventos predominantes de E / SE de 10 a 18 nós no período vespertino; ondas curtas e abrigadas típicas de baía
Regime de chuvas: Concentradas entre abril e julho; navegação em períodos estáveis
Variacao de mare: Semidiurna, com amplitude de até ~2,5 m em sizígia
Restricao de calado (calado maximo): Sim, calado máximo restrito a 0,40 m para acesso a praias rasas, coroas e varação
Outras informacoes relevantes / restricoes: Navegação em águas abrigadas (Área 1 NORMAM); atenção aos bancos de areia na aproximação de Salinas
Operacao - tempo: Diurno, com tempo bom e ventos favoráveis
Travessias (distancia maxima): 17,4 Milhas Náuticas (travessia da BTS)
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 25.000,00
Capacidade de desembolso mensal: Compatível com o ritmo da obra no estaleiro escola
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Baixo custo, manutenção própria
Mantido por: O próprio proprietário/projetista
Construtor
Construtor / Estaleiro: O próprio projetista com mentoria e apoio do Estaleiro Escola Embrião (EEE)
Tipo de construtor: Artesanal / Amador orientado por mestres carpinteiros navais
Experiencia do construtor/estaleiro: Primeira construção completa sob supervisão do EEE
Material de construcao: Madeira maciça de lei (estrutural) com calafeto tradicional
Metodo de construcao: Carpintaria naval clássica de saveiro baiano (cavername curvado/serrado e tabuado longitudinal calafetado)
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações tradicionais de pequeno porte
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Saveiros e canoas da Bahia
Outros Requisitos
Propulsao principal: Vela
Motorizacao: N/A (sem motor)
Armacao (veleiros): Vela de içar tradicional (mastro de madeira único, verga superior com vela quadrangular/trapezoidal) e remo manual auxiliar
Requisitos de performance: Boa estabilidade inicial, leme responsivo para instrução, velocidade de cruzeiro entre 4 e 5 nós
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 5,00 m (16,4 pés)
Boca (BOA): 1,95 m
Pontal: 0,80 m (borda livre média de ~0,45 m a 0,50 m)
Calado: 0,35 m a 0,40 m
Justificativa das dimensoes: LOA de 5,00 m garante agilidade e baixo custo construtivo; boca de 1,95 m assegura alta estabilidade inicial para escola e cabe em carreta de encalhe; pontal de 0,80 m mantém o poço seco nas ondas curtas da BTS; calado de 0,40 m viabiliza navegação em águas rasas e fácil manobra em rampa.




