Caso de Uso
Projetista: Juan Pedro Gandini
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Lazer, navegação costeira e expedição diurna ao redor do Lago Nahuel Huapi (Patagônia Argentina)
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Embarcação ultraleve de fácil manuseio em terra, que possa ser puxada para fora da água (varada na praia/rampa) diariamente pela força de um único homem
Perfil do Usuario
Usuario principal: Homem de 40 anos, porte físico médio, sem restrições de mobilidade e sem exigência de conforto a bordo (foco funcional)
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o próprio usuário principal é o proprietário
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário (Juan Pedro Gandini)
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não (navegação estritamente diurna; pernoite em terra/camping nas paradas da expedição)
O que mais gosta durante o caminho: Silêncio, contato com a natureza, simplicidade operacional e eficiência a vela e remo
O que mais gosta enquanto parado: Apreciar a paisagem, desembarque em praias remotas e descanso
Outros desejos do usuario ou capitao: Fácil montagem/desmontagem de mastro e aparelho para início rápido de navegação
Usuarios em potencial: Eventualmente 1 acompanhante adulto (amigo ou familiar)
Tipo de grupo: Uso individual prioritário ou em dupla (amigos/família)
Numero medio de tripulantes: 1
Numero maximo de tripulantes (dia): 2
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 0
Local de residencia do usuario principal: Dina Huapi / Bariloche, Província de Río Negro, Argentina
Tipo de casa: Casa com galpão próprio para construção, abrigo e manutenção
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 40 a 60 dias/ano
Media anual (dias) de uso continuo: 1 a 3 dias em etapas sucessivas de expedição
Area de Navegacao
Regiao: Lago Nahuel Huapi, Patagônia Argentina (altitude ~770 m)
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Base em Dina Huapi (costa Leste); circunavegação completa do lago em etapas diárias de 10 a 20 km por perna
Pontes e eclusas no trajeto: Não há pontes nem eclusas restritivas na bacia navegável do lago
Clima: Clima frio temperado andino/patagônico; temperatura média da água entre 5°C e 13°C; mudanças rápidas de tempo
Vento / ondas: Ventos predominantes de Oeste/Noroeste, frequentemente com rajadas fortes e formação rápida de ondas curtas e empinadas (chop)
Regime de chuvas: Concentradas nos meses de outono/inverno; expedição planejada para verão/primavera
Variacao de mare: Sem maré (lago de altitude)
Restricao de calado (calado maximo): Sem restrição em águas abertas; margens de pedra/areia exigem calado mínimo (máx 0,20 m) com bolina e leme levantados para varação
Outras informacoes relevantes / restricoes: Parque Nacional Nahuel Huapi; obrigatoriedade de coletes salva-vidas e equipamentos de segurança lacustre
Operacao - tempo: Prioridade para janelas de tempo bom, com casco capacitado para suportar rajadas e vagas moderadas de surpresa com segurança
Travessias (distancia maxima): 20 km por perna diária
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: US$ 2.000 (dois mil dólares americanos)
Capacidade de desembolso mensal: Conforme aquisição de materiais para a construção artesanal (US$ 300 - 500/mês)
Orcamento anual para manutencao/melhorias: US$ 150 a 200/ano (resina, verniz, cabos)
Mantido por: Pelo próprio proprietário
Construtor
Construtor / Estaleiro: Juan Pedro Gandini
Tipo de construtor: Amador / artesanal
Experiencia do construtor/estaleiro: Intermediário com ferramentas manuais e elétricas de marcenaria
Material de construcao: Compensado naval de 6 mm, resina epóxi e fita/tecido de fibra de vidro
Metodo de construcao: Stitch-and-Glue (costure e cole) com filetagem epóxi e laminação externa de proteção
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Projetos de marcenaria e estruturas de pequeno porte (até 4 m)
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Primeira embarcação completa construída pelo método stitch-and-glue
Outros Requisitos
Propulsao principal: Vela com propulsão auxiliar a remo (e previsão de pedal no futuro)
Motorizacao: N/A (estritamente propulsão humana e vento; sem motor)
Armacao (veleiros): Catboat (mastro autoportante na proa com vela única de fácil controle solo) ou pequeno Sloop
Requisitos de performance: Eficiência em ventos fracos a médios (3 a 5 nós no remo/vela), estabilidade inicial sólida e facilidade de rizo sob vento forte
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 3,80 m (12,5 pés)
Boca (BOA): 1,45 m (4,7 pés)
Pontal: 0,55 m
Calado: 0,15 m (casco com bolina e leme levantados) / 0,85 m (bolina abaixada)
Justificativa das dimensoes: LOA de 3,80 m garante linha d'água eficiente para remo e vela mantendo o peso do casco < 50 kg para varação solo; boca de 1,45 m confere estabilidade inicial de forma e braço de remada ergonômico; pontal de 0,55 m oferece borda livre segura contra o chop do lago; calado de 0,15/0,85 m permite varar em praias e orçar eficientemente.




