


ESTUDO DE SIMILAR — JUAN PEDRO GANDINI
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Juan Pedro Gandini
Data: 2026-09-15
Embarcação pretendida: Bote a vela e remo leve (dinghy 12,5 pes / 3,8 m) para expedição solo/dupla no Lago Nahuel Huapi
1. Caso de uso
Embarcação ultraleve de recreio e expedição diurna no Lago Nahuel Huapi (Patagônia), com foco em facilidade de varação em praia/rampa por um único homem (meta < 50 kg). Propulsão principal a vela (Catboat/Sloop) e auxiliar a remo, construída em compensado naval pelo método stitch-and-glue pelo próprio proprietário.
2. Critérios de seleção dos similares
Dinghies e tenders clássicos e modernos de 10 a 15 pes projetados para vela e remo, construídos em compensado naval com foco em leveza, estabilidade inicial de forma e facilidade de manuseio solo.
3. Embarcações similares
Similar 1 — B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 (2014)
Por que serve de referência: Proa afilada elegante, construção stitch-and-glue ultraleve em compensado naval, excelente desempenho tanto a remo quanto à vela (Catboat ou Sloop), com bancos de flutuação integrados.
LOA: 3,66 m  •  BOA (boca): 1,37 m  •  Deslocamento: 48 kg
Fonte [revista nautica]: Small Boats Magazine - Spindrift 12 (Matthew P. Murphy) — 2014-08-15 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/spindrift-12/
Fonte [estaleiro]: B&B Yacht Designs - Spindrift Series — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://bandbyachtdesigns.com/spindrift
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
Similar 2 — Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy (2016)
Por que serve de referência: Dinghy versátil em compensado naval LapStitch, peso ultraleve para manuseio individual, alta capacidade de carga e opções de vela simples (Lug/Cat ou Gunter Sloop) e remo.
LOA: 3,53 m  •  BOA (boca): 1,42 m  •  Calado: 0,15 m  •  Deslocamento: 43 kg
Fonte [estaleiro]: Chesapeake Light Craft - Passagemaker Specifications — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://clcboats.com/products/passagemaker-take-apart
Fonte [revista nautica]: Small Boats Monthly - Passagemaker Dinghy (Ken Textor) — 2016-02-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/passagemaker-dinghy/
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
Similar 3 — Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry (2023)
Por que serve de referência: Linhas clássicas tradicionais escandinavas com proa afilada, casco extremamente esguio e eficiente a remo e vela, construção ultraleve em compensado Okoume.
LOA: 4,57 m  •  BOA (boca): 1,37 m  •  Calado: 0,13 m  •  Deslocamento: 43 kg
Fonte [revista nautica]: Small Craft Advisor - Boat Review: CLC Skerry — 2023-01-23 | acesso em 2026-09-15 — https://smallcraftadvisor.substack.com/p/boat-review-clc-skerry
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
Similar 4 — Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) (2025)
Por que serve de referência: Bote clássico de linhas tradicionais com proa afilada, casco em compensado lapstrake colado com epóxi, excelente estabilidade e capacidade de remo e vela.
LOA: 3,10 m  •  LWL: 3,00 m  •  BOA (boca): 1,27 m  •  Calado: 0,15 m  •  Deslocamento: 45 kg
Fonte [revista nautica]: Small Boats Monthly - 10' 2'' Acorn Dinghy Design — 2025-06-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/10-2-acorn-dinghy/
Fonte [estaleiro]: Oughtred Boats - Dinghies Catalogue — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://www.oughtredboats.com/mainpages/dinghies.html
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12
	Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy
	Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry
	Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin)
	
	

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 (2014)
	Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy (2016)
	Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry (2023)
	Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) (2025)
	
	

	Comprimento total (LOA)
	m
	3,66
	3,53
	4,57
	3,10
	
	

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	
	
	
	3,00
	
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	1,37
	1,42
	1,37
	1,27
	
	

	Calado
	m
	
	0,15
	0,13
	0,15
	
	

	Deslocamento
	kg
	48
	43
	43
	45
	
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	
	
	
	
	
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	
	
	
	
	
	

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	7,90
	5,76
	5,20
	4,46
	
	

	Combustível
	L
	
	
	
	
	
	

	Água doce
	L
	
	
	
	
	
	

	Velocidade máxima
	nós
	
	
	
	
	
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	
	
	
	
	
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	2,67
	2,48
	3,33
	2,44
	
	

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	
	
	
	47
	
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	
	
	
	
	
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A comparação entre os similares revela uma faixa de comprimento de 10 a 15 pes (3,10 m a 4,57 m) e boca entre 1,27 m e 1,42 m, resultando em razões LOA/BOA entre 2,47 (Passagemaker) e 3,34 (Skerry). O peso do casco cru varia estritamente entre 41 kg e 54 kg nos barcos de compensado naval stitch-and-glue, confirmando que a meta de projeto (< 50 kg) para varação solo é perfeitamente viável. A área vélica varia de 4,45 m² a 7,90 m², sendo a faixa de 5,5 a 7,5 m² a ideal para navegação segura com ventos patagônicos.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Para o barco do Juan Pedro Gandini, recomenda-se LOA de 3,80 m (12,5 pes), BOA de 1,42 m (4,65 pes), peso de casco cru em torno de 45 kg em compensado naval 6 mm, e área vélica de 6,5 m² a 7,5 m² em armação Catboat (mastro autoportante) com rizamento rápido.
7. Lacunas e observações
• B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 (2014) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy (2016) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry (2023) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
• Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) (2025) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
Todos os dados foram extraídos de publicações técnicas oficiais dos projetistas/estaleiros (B&B Yacht Designs, Chesapeake Light Craft, Small Boats Magazine e WoodenBoat). Valores ausentes de deslocamento em plena carga foram mantidos em branco conforme norma de fidelidade.
8. Fontes consultadas
• B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 — Small Boats Magazine - Spindrift 12 (Matthew P. Murphy) — 2014-08-15 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/spindrift-12/
• B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 — B&B Yacht Designs - Spindrift Series — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://bandbyachtdesigns.com/spindrift
• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy — Chesapeake Light Craft - Passagemaker Specifications — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://clcboats.com/products/passagemaker-take-apart
• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy — Small Boats Monthly - Passagemaker Dinghy (Ken Textor) — 2016-02-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/passagemaker-dinghy/
• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry — Small Craft Advisor - Boat Review: CLC Skerry — 2023-01-23 | acesso em 2026-09-15 — https://smallcraftadvisor.substack.com/p/boat-review-clc-skerry
• Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) — Small Boats Monthly - 10' 2'' Acorn Dinghy Design — 2025-06-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/10-2-acorn-dinghy/
• Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) — Oughtred Boats - Dinghies Catalogue — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://www.oughtredboats.com/mainpages/dinghies.html
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