Caso de Uso
Projetista: Rafael Rosa Batista
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Cruzeiro de travessia oceânica e circum-navegação de longo curso (Salvador até a China via Oceano Pacífico).
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Embarcação segura, rápida e auto-suficiente para cruzar o Pacífico com 6 pessoas a bordo, 100% movida a vela.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Rafael Rosa Batista (armador e comandante)
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio armador (Rafael Rosa Batista)
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, acomodações para 6 pessoas distribuídas em 3 quartos/cabines privativas
O que mais gosta durante o caminho: Velocidade sob vela, navegação oceânica pura e tradição dos saveiros baianos
O que mais gosta enquanto parado: Descanso em fondeios e ancoradouros nas escalas do Pacífico
Outros desejos do usuario ou capitao: Casco otimizado para máxima velocidade de cruzeiro sob vela com seção de quilha de 60 cm x 30 cm
Usuarios em potencial: Família / tripulação de travessia oceânica
Tipo de grupo: Tripulação de cruzeiro oceânico
Numero medio de tripulantes: 4 a 6 pessoas
Numero maximo de tripulantes (dia): 8 pessoas
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 6 pessoas
Local de residencia do usuario principal: Salvador, BA
Tipo de casa: Urbana
Media anual de dias utilizando a embarcacao: Uso intensivo / travessia contínua de longa duração
Media anual (dias) de uso continuo: 60 a 90 dias ininterruptos em mar aberto
Area de Navegacao
Regiao: Oceano Atlântico, Mar do Caribe, Canal do Panamá, Oceano Pacífico e Mar do Sul da China
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Salvador (Brasil) -> Caribe / Canal do Panamá -> Ilhas do Pacífico -> Sul da China (Hong Kong / Sanya). Aprox. 11.500 MN
Pontes e eclusas no trajeto: Eclusas do Canal do Panamá; sem restrições de pontes na rota oceânica
Clima: Tropical e equatorial com ventos alísios predominantes; travessia de zonas de calmaria e frentes oceânicas
Vento / ondas: Ventos de 15 a 25 nós na esteira dos alísios, com rajadas de até 40+ nós em tempestades; ondas oceânicas de 2 a 5 metros
Regime de chuvas: Regime tropical e tempestades tropicais sazonais no Pacífico
Variacao de mare: Maré aberta irrelevante em alto-mar; variações de 2 a 4 metros nos portos e eclusas do Panamá
Restricao de calado (calado maximo): Sem restrição em alto-mar; calado restrito a 2,00 m para acesso aos ancoradouros e eclusas
Outras informacoes relevantes / restricoes: Exige convés 100% estanque, cockpit autoesgotável e salvatagem oceânica completa (ISO Categoria A / NORMAM Oceânica)
Operacao - tempo: Travessia contínua dia e noite
Travessias (distancia maxima): 3.500 MN contínuas na maior perna do Pacífico
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: Custo mínimo praticável em autoconstrução em madeira calafetada (estimativa base R$ 250.000 a R$ 350.000)
Capacidade de desembolso mensal: Compatível com aquisição de insumos por etapas de obra
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Manutenção direta pelo próprio construtor (calafeto e pintura de fundo)
Mantido por: Pelo próprio armador
Construtor
Construtor / Estaleiro: Rafael Rosa Batista (autoconstrução)
Tipo de construtor: Amador / carpinteiro naval em formação
Experiencia do construtor/estaleiro: Construção orientada e artesanal
Material de construcao: Madeira maciça de lei (pequi, louro-canela, massaranduba, cedro) com calafetação tradicional
Metodo de construcao: Tabuado sobre cavernas de madeira curvada/serrada com calafeto em estopa e piche/massa
Faixa de tamanho em que tem experiencia: 40 a 42 pés
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Saveiros e embarcações tradicionais de madeira
Outros Requisitos
Propulsao principal: 100% a Vela (sem motor)
Motorizacao: Nenhuma (sem motor auxiliar). Apenas vela e remo de voga.
Armacao (veleiros): Armação de Saveiro: Vela de Içar (principal de grande área) + Vela do Juízo (vela de tempo/tempestade)
Requisitos de performance: Máxima velocidade de cruzeiro possível para casco de deslocamento (estimativa de 8,0 a 8,5 nós de velocidade máxima de casco)
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 12,80 m (42,0 pés)
Boca (BOA): 3,85 m (12,6 pés)
Pontal: 2,15 m (7,0 pés)
Calado: 1,75 m (5,7 pés)
Justificativa das dimensoes: Dimensões otimizadas para máxima velocidade e esbeltez de casco de deslocamento (L/B ~3,32 e linha d'água longa para atingir ~8,5 nós), acomodando confortavelmente 3 quartos privativos para 6 pessoas, convés estanque com pé-direito interno de 1,85 m e quilha corrida de 60 cm x 30 cm com calado de 1,75 m para estabilidade oceânica de emborcamento.




