


ESTUDO DE SIMILAR — RAFAEL ROSA BATISTA
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Rafael Rosa Batista
Data: 2026-09-15
Embarcação pretendida: Saveiro Oceânico de 42 pés para circum-navegação Salvador ➔ China via Pacífico, 3 quartos, 6 pessoas, vela de içar e quilha 60x30 cm
1. Caso de uso
Cruzeiro de circum-navegação de longo curso partindo de Salvador até o sul da China através do Canal do Panamá e Oceano Pacífico. Capacidade para 6 pessoas em 3 quartos privativos, propulsão 100% a vela (Vela de Içar + Vela do Juízo, sem motor auxiliar), construção artesanal em madeira maciça calafetada, com foco em máxima velocidade sob vela em regime de deslocamento rápido.
2. Critérios de seleção dos similares
Veleiros oceânicos reais de 40 a 44 pés consagrados em travessias oceânicas rápidas e regatas de longo curso no Pacífico (Transpac / Pacific Cup), com acomodações completas de 3 cabines, alta razão de área vélica/deslocamento e capacidade de altas médias diárias de milhagem.
3. Embarcações similares
Similar 1 — Outbound Yachts 44/46 (2001)
Por que serve de referência: Veleiro oceânico de alta performance para travessias rápidas no Pacífico com acomodações completas e alta velocidade de cruzeiro.
LOA: 13,64 m  •  LWL: 12,27 m  •  BOA (boca): 4,11 m  •  Calado: 1,98 m  •  Deslocamento: 12.701 kg  •  Potência: 75 HP  •  Motorização: Yanmar 4JH4-TE Diesel 75 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData.com — Outbound 44/46 — sem data identificável | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/outbound-4446/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Borda livre a proa (FF), Borda livre a meia-nau (FM)
Similar 2 — Santa Cruz Yachts 40 (1982)
Por que serve de referência: Lenda das travessias oceânicas rápidas de popa nos ventos alísios do Pacífico (Transpac), com altíssima razão vela/deslocamento.
LOA: 12,19 m  •  LWL: 10,97 m  •  BOA (boca): 3,66 m  •  Calado: 2,13 m  •  Deslocamento: 4.763 kg  •  Potência: 13 HP  •  Motorização: Trident Diesel 13 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData.com — Santa Cruz 40 — sem data identificável | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/santa-cruz-40/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Borda livre a proa (FF), Borda livre a meia-nau (FM)
Similar 3 — J Boats 120 (1994)
Por que serve de referência: Referência internacional em cruzeiro rápido oceânico de 40 pés com 3 cabines e excelente manobrabilidade em travessias.
LOA: 12,19 m  •  LWL: 10,52 m  •  BOA (boca): 3,66 m  •  Calado: 2,13 m  •  Deslocamento: 6.305 kg  •  Potência: 38 HP  •  Motorização: Yanmar 3JH2E Diesel 38 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData.com — J/120 — sem data identificável | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/j120/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Borda livre a proa (FF), Borda livre a meia-nau (FM)
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	Outbound Yachts 44/46
	Santa Cruz Yachts 40
	J Boats 120
	
	
	

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	Outbound Yachts 44/46 (2001)
	Santa Cruz Yachts 40 (1982)
	J Boats 120 (1994)
	
	
	

	Comprimento total (LOA)
	m
	13,64
	12,19
	12,19
	
	
	

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	12,27
	10,97
	10,52
	
	
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	4,11
	3,66
	3,66
	
	
	

	Calado
	m
	1,98
	2,13
	2,13
	
	
	

	Deslocamento
	kg
	12.701
	4.763
	6.305
	
	
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	75
	13
	38
	
	
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	Yanmar 4JH4-TE Diesel 75 HP
	Trident Diesel 13 HP
	Yanmar 3JH2E Diesel 38 HP
	
	
	

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	100,61
	68,19
	72,46
	
	
	

	Combustível
	L
	757
	151
	102
	
	
	

	Água doce
	L
	757
	341
	284
	
	
	

	Velocidade máxima
	nós
	7,4
	7,0
	6,8
	
	
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	
	
	
	
	
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	3,31
	3,33
	3,33
	
	
	

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	192
	100
	151
	
	
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	169,3
	366,4
	165,9
	
	
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A comparação dos três similares rápidos mostra faixas claras de projeto: LOA entre 12,19 m e 13,64 m; boca entre 3,66 m e 4,11 m (relação LOA/BOA entre 3,32 e 3,33); deslocamento variando de 4.763 kg (ultraleve) a 12.701 kg (cruzeiro oceânico equipado); área vélica entre 68 m² e 100 m² gerando razões SA/D muito altas (18,87 a 24,58). A velocidade teórica de casco situa-se entre 7,8 e 8,5 nós, com capacidade real de surfar e ultrapassar 10–12 nós em ventos alísios de popa.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Para o Saveiro Oceânico de Rafael Rosa Batista em madeira maciça calafetada, recomenda-se adotar LOA de 12,80 m (42,0 ft), Linha d'Água (LWL) de 11,50 m, Boca de 3,85 m e Calado de 1,75 m, com deslocamento de projeto em torno de 9.500 a 11.000 kg e área vélica total na Vela de Içar em torno de 85 a 95 m². Essas proporções combinam o espaço indispensável para as 3 cabines privativas com a esbeltez e potência necessárias para atingir velocidade de casco de ~8,5 nós.
7. Lacunas e observações
• Outbound Yachts 44/46 (2001) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Borda livre a proa (FF), Borda livre a meia-nau (FM)
• Santa Cruz Yachts 40 (1982) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Borda livre a proa (FF), Borda livre a meia-nau (FM)
• J Boats 120 (1994) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Borda livre a proa (FF), Borda livre a meia-nau (FM)
Todos os dados foram extraídos do banco de dados oficial SailboatData.com. As fichas originais dos veleiros modernos listam motores a diesel auxiliares, mas o projeto proposto operará 100% sob propulsão vélica conforme requisito mandatório do armador.
8. Fontes consultadas
• Outbound Yachts 44/46 — SailboatData.com — Outbound 44/46 — sem data identificável | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/outbound-4446/
• Santa Cruz Yachts 40 — SailboatData.com — Santa Cruz 40 — sem data identificável | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/santa-cruz-40/
• J Boats 120 — SailboatData.com — J/120 — sem data identificável | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/j120/
Planilha comparativa completa (todos os parâmetros, aba com o dado original da fonte e aba métrica calculada por fórmula): Estudo de Similar - Rafael Rosa Batista.xlsx
O conteúdo deste material é de uso exclusivo dos alunos matriculados nos cursos do Brana. Este não pode ser reproduzido, copiado, vendido ou transferido. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral.
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