Caso de Uso
Projetista: Sidinei Costa
Data: 17/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Lazer e expedição oceânica / cruzeiro costeiro sustentável com autonomia, pernoite e acesso a praias desertas e águas rasas.
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Realizar travessias oceânicas com segurança, estabilidade e conforto, mantendo a versatilidade de acessar praias desertas, bancos de areia e águas rasas através de quilha retrátil profunda KSS (~0,48 m a ~2,10 m) e propulsão elétrica sustentável, operado com máxima facilidade solo/reduzida pelo conceito Easy Sailing integrado, sendo transportável em reboque rodoviário.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Adulto, velejador/projetista (Sidinei Costa), sem limitações físicas impeditivas.
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o usuário principal é o proprietário da embarcação.
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário (Sidinei Costa), com capacidade total de comando em solitário (Easy Sailing).
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, acomodação de pernoite para até 6 a 7 pessoas (3 tripulantes + 4 hóspedes na configuração Ocean-7 em 2 cabines duplas + salão/cockpit).
O que mais gosta durante o caminho: Silêncio da propulsão elétrica/vela, estabilidade oceânica com bulbo rebaixado (425 kg baseline), eficiência hidrodinâmica (DLR ~183 na referência de 2,45 t), manobra solo sem esforço (Easy Sailing / bujarrona autovirante e rize de linha única) e segurança em mar aberto.
O que mais gosta enquanto parado: Exploração de praias isoladas e bancos de areia, Beach Club na popa, mergulho, preparo gourmet a bordo e descanso.
Outros desejos do usuario ou capitao: Ser transportável em reboque rodoviário comum (BOA ~2,45 m), autoadriçável em mar aberto e contar com 2 cabines duplas + banheiro independente + Beach Club e Gourmet integrados + convés limpo com cabos embutidos levados ao posto de comando.
Usuarios em potencial: Família, amigos e tripulantes/hóspedes em travessias ou passeios.
Tipo de grupo: Família, amigos e tripulação/hóspedes.
Numero medio de tripulantes: 3 a 4 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (dia): Até 8 pessoas totais (LC4 Day-8, incluindo tripulação).
Numero maximo de tripulantes (pernoite): Até 6 a 7 pessoas (LC3 Ocean-7: 3 tripulantes + 4 hóspedes).
Local de residencia do usuario principal: Salvador, BA (ou região metropolitana).
Tipo de casa: Casa/garagem padrão com espaço para reboque rodoviário.
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 30 a 60 dias/ano.
Media anual (dias) de uso continuo: 7 a 15 dias contínuos em travessias oceânicas.
Area de Navegacao
Regiao: Costa Nordeste do Brasil e Mar Aberto / Oceânico (Salvador - BA a Fernando de Noronha - PE).
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Salvador (Farol da Barra / BTS) até Fernando de Noronha (Porto de Santo Antônio) — aprox. 685 a 740 milhas náuticas.
Pontes e eclusas no trajeto: Não aplicável (derrota costeira e oceânica em mar aberto).
Clima: Tropical marítimo, temperaturas entre 24°C e 31°C, ventos Alísios predominantes de E/SE entre 12 e 22 nós.
Vento / ondas: Ondulação oceânica de SE/E com ondas de 1,5 a 3,0 m no trecho aberto até Noronha.
Regime de chuvas: Regime tropical com maior incidência entre abril e julho na costa leste.
Variacao de mare: Semi-diurna com amplitude média de 1,8 m a 2,4 m em Salvador e Noronha.
Restricao de calado (calado maximo): 0,48 m (calado KSS recolhido na DWL para águas rasas); ~2,10 m (faixa 2,00 a 2,20 m) com quilha KSS estendida.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Exigência de equipamentos de salvatagem oceânica NORMAM-211 / NORMAM-201 e Categoria ISO B/A (EPIRB, balsa salva-vidas, VHF com DSC, AIS e comunicação de emergência).
Operacao - tempo: Apto para navegação diurna e noturna contínua em regime de cruzeiro oceânico.
Travessias (distancia maxima): Aprox. 200 milhas náuticas contínuas sem apoio de terra no salto oceânico RN - Fernando de Noronha.
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 180.000,00 a R$ 250.000,00 (estimado para casco, propulsão elétrica, baterias e rig).
Capacidade de desembolso mensal: Compatível com etapas de montagem e aquisição de sistemas.
Orcamento anual para manutencao/melhorias: R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00/ano.
Mantido por: Pelo próprio proprietário.
Construtor
Construtor / Estaleiro: Construção artesanal avançada / estaleiro parceiro com supervisão direta do projetista (desenvolvimento CNC após G3).
Tipo de construtor: Artesanal avançado / semi-profissional.
Experiencia do construtor/estaleiro: Experiência em compósitos modernos e marcenaria naval.
Material de construcao: Compósito de madeira sustentável (plywood / compensado naval + vidro biaxial + epóxi/bio-epóxi) com reforços estruturais em carbono.
Metodo de construcao: Casco monohull hard-chine com painéis desenvolvíveis, desenvolvimento CNC após G3 e anteparas estanques.
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações de 6 a 9 metros.
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Veleiros cabinados e barcos a motor leves.
Outros Requisitos
Propulsao principal: Propulsão elétrica 30–40 kW + Plano Vélico (~40 m²) com Easy Sailing + Banco de Baterias LFP (45–50 kWh baseline).
Motorizacao: Motor elétrico (faixa 30–40 kW a validar por R(V)) + banco de baterias LFP 45–50 kWh baseline + gerador auxiliar / solar.
Armacao (veleiros): Plano vélico oceânico Sloop fracionário com ~40 m² nominais (mestra com single-line reefing de 2 rizes + bujarrona autovirante / self-tacking jib em trilho curvo no teto + todos os cabos embutidos levados ao cockpit) + quilha KSS.
Requisitos de performance: Eco target de 5–6 kn; cruise target de 6–7 kn; DLR de ~183 na condição de referência de 2.450 kg (DLR ~209 a 2.800 kg); ângulo de Dellenbaugh em 18,7° a 19,3°.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 7,55 m (24,8 pés)
Boca (BOA): 2,45 m (8,0 pés)
Pontal: 1,40 m
Calado: 0,48 m (quilha KSS recolhida) a 2,10 m (quilha KSS estendida, bulbo 425 kg baseline)
Justificativa das dimensoes: LOA congelado em 7,55 m (LWL ~7,20 m) e Boca de ~2,45 m (Revisão Integral G2 v4.1). Reduz drasticamente a penalização DLR para ~183 na referência de 2.450 kg, preservando limite rodoviário sem escolta, garantindo 2 cabines duplas + banheiro fechado e mantendo calado de 0,48 m para praias rasas e 2,10 m com bulbo de 425 kg para estabilidade oceânica. A integração do conceito Easy Sailing (bujarrona autovirante e cabos conduzidos ao timoneiro) viabiliza comando 100% solo com segurança total em travessias oceânicas.




