


ESTUDO DE SIMILAR — SIDINEI COSTA
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Sidinei Costa
Data: 2026-09-17
Embarcação pretendida: Costa Cruiser Oceânica 25 v4.2 — Pocket Ocean Cruiser de 7,55 m (LOA), LWL ~7,20 m, BOA ~2,45 m, propulsão elétrica 30-40 kW, quilha retrátil KSS (0,48 m a 2,10 m, bulbo 425 kg), área vélica ~40 m² com Easy Sailing (bujarrona autovirante e single-line reefing), 2 cabines duplas + banheiro independente + Beach Club, transportável em reboque.
1. Caso de uso
Veleiro cabinado de 7,55 m (Design Basis G2 v4.2) voltado para cruzeiro oceânico e costeiro autônomo (rota Salvador-BA a Fernando de Noronha-PE), operando com condição de referência de 2.450 kg (DLR ~183), pernoite para até 6-7 pessoas (Ocean-7), comando facilitado solo/dupla pelo conceito Easy Sailing, acesso a águas rasas (calado 0,48 m recolhido) e transporte rodoviário.
2. Critérios de seleção dos similares
Veleiros de cruzeiro rápido e pocket cruisers offshore de 6,5 a 9,6 m com foco em cruzeiro de alto mar, quilha retrátil/calado variável ou manobra facilitada Easy Sailing, construção em compósito ou fibra e arranjo cabinado.
3. Embarcações similares
Similar 1 — Hanse Yachts Hanse 315 (2016)
Por que serve de referência: Referência internacional em cruzeiro de alto conforto com conceito Easy Sailing (bujarrona autovirante, condução de cabos para o timoneiro e operação em solitário sem esforço).
LOA: 9,62 m  •  LWL: 8,70 m  •  BOA (boca): 3,35 m  •  Calado: 1,85 m  •  Deslocamento: 4.700 kg  •  Potência: 12 HP  •  Motorização: Inboard Diesel 12 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Hanse 315 — sem data identificavel | acesso em 2026-10-14 — https://sailboatdata.com/sailboat/hanse-315/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)
Similar 2 — Marée Haute Django 6.70 (2012)
Por que serve de referência: Projeto francês oceânico derivado do Mini 6.50 com quilha retrátil e lemes duplos para águas rasas e travessias rápidas.
LOA: 6,70 m  •  LWL: 6,50 m  •  BOA (boca): 2,99 m  •  Calado: 1,60 m  •  Deslocamento: 1.000 kg  •  Potência: 6 HP  •  Motorização: Motor de popa 4-6 HP (Gasolina)
Outros dados publicados — Altura livre interna (pe-direito): 1,50 m
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Django 6.70 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/django-670/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)
Similar 3 — Beneteau / Seascape First 24 SE (2017)
Por que serve de referência: Pocket cruiser moderno de alto desempenho, transportável em reboque rodoviário com quilha retrátil de bulbo de chumbo e duplo leme.
LOA: 7,29 m  •  BOA (boca): 2,50 m  •  Calado: 2,00 m  •  Deslocamento: 920 kg  •  Potência: 4 HP  •  Motorização: Motor de popa 2-4 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData - First 24 SE — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/first-24-se-beneteau/
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)
Similar 4 — Bente Yachts Bente 24 (2014)
Por que serve de referência: Mesmo comprimento total (7,55 m), pocket cruiser moderno com doghouse rígido para proteção oceânica, alta habitabilidade e linhas modernas.
LOA: 7,55 m  •  LWL: 7,15 m  •  BOA (boca): 2,75 m  •  Calado: 1,45 m  •  Deslocamento: 1.400 kg
Fonte [banco de dados]: SailboatData - Bente 24 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/bente-24/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, Motorizacao (marca / modelo / qtd.)
Similar 5 — RM Yachts / Fora Marine RM 890 (2013)
Por que serve de referência: Referência internacional em cruzeiro oceânico de longo curso construído em compósito de compensado naval e epóxi (wood/epoxy), hard chine e duplo leme.
LOA: 8,90 m  •  LWL: 8,80 m  •  BOA (boca): 3,42 m  •  Calado: 1,90 m  •  Deslocamento: 3.200 kg  •  Motorização: Inboard Diesel
Fonte [banco de dados]: SailboatData - RM 890 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/rm-890/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	Hanse Yachts Hanse 315
	Marée Haute Django 6.70
	Beneteau / Seascape First 24 SE
	Bente Yachts Bente 24
	RM Yachts / Fora Marine RM 890
	

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	Hanse Yachts Hanse 315 (2016)
	Marée Haute Django 6.70 (2012)
	Beneteau / Seascape First 24 SE (2017)
	Bente Yachts Bente 24 (2014)
	RM Yachts / Fora Marine RM 890 (2013)
	

	Comprimento total (LOA)
	m
	9,62
	6,70
	7,29
	7,55
	8,90
	

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	8,70
	6,50
	
	7,15
	8,80
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	3,35
	2,99
	2,50
	2,75
	3,42
	

	Calado
	m
	1,85
	1,60
	2,00
	1,45
	1,90
	

	Deslocamento
	kg
	4.700
	1.000
	920
	1.400
	3.200
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	12
	6
	4
	
	
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	Inboard Diesel 12 HP
	Motor de popa 4-6 HP (Gasolina)
	Motor de popa 2-4 HP
	
	Inboard Diesel
	

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	46,92
	33,00
	30,30
	27,87
	49,98
	

	Combustível
	L
	98
	
	
	
	61
	

	Água doce
	L
	231
	
	
	
	121
	

	Velocidade máxima
	nós
	
	
	
	
	
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	
	
	
	
	
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	2,87
	2,24
	2,92
	2,75
	2,60
	

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	199
	101
	
	107
	131
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	393,8
	166,7
	230,0
	
	
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A evolução do Costa Cruiser para 7,55 m (LWL ~7,20 m) posiciona o projeto em harmonia paramétrica ideal com os melhores similares da categoria: o DLR cai para ~183 (na condição de 2.450 kg), situando-se próximo ao Bente 24 (LOA 7,55 m / BOA 2,75 m) e do Django 7.70. O RM 890 confirma a robustez construtiva de compensado naval e epóxi (ply/epoxy) para navegação oceânica. A incorporação do Hanse 315 traz a referência do conceito Easy Sailing e da bujarrona autovirante: enquanto o Hanse 315 pesa 4.700 kg com boca de 3,35 m e quilha fixa profunda (1,85 m), o Costa Cruiser 25 alcança habitabilidade e cockpit inteligente similares em um porte muito mais ágil (2.450 kg), transportável em reboque e com calado variável de 0,48 m a 2,10 m.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Adotar as tecnologias de Easy Sailing do similar Hanse: (1) bujarrona autovirante (self-tacking jib) com trilho curvo embutido à vante do mastro, dispensando manobra manual de escotas ao cambar; (2) condução embutida de todos os cabos (adriças, rizes e escotas) por canaletas no teto da cabine até os stoppers/catracas junto ao posto de comando; (3) sistema de rize de linha única (single-line reefing) para os 2 primeiros rizes da mestra, permitindo encurtar o pano sem sair do cockpit. Reforçar o convés estruturalmente na base do trilho de bujarrona.
7. Lacunas e observações
• Hanse Yachts Hanse 315 (2016) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)
• Marée Haute Django 6.70 (2012) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)
• Beneteau / Seascape First 24 SE (2017) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)
• Bente Yachts Bente 24 (2014) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, Motorizacao (marca / modelo / qtd.)
• RM Yachts / Fora Marine RM 890 (2013) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
Django 6.70, First 24 SE, Bente 24, RM 890 e Hanse 315 foram compilados a partir de registros do SailboatData. O projeto Costa Cruiser 25 v4.2 integra o conceito de manobra facilitada do Hanse 315 preservando a vocação de águas rasas e transportabilidade rodoviária.
8. Fontes consultadas
• Hanse Yachts Hanse 315 — SailboatData - Hanse 315 — sem data identificavel | acesso em 2026-10-14 — https://sailboatdata.com/sailboat/hanse-315/
• Marée Haute Django 6.70 — SailboatData - Django 6.70 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/django-670/
• Beneteau / Seascape First 24 SE — SailboatData - First 24 SE — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/first-24-se-beneteau/
• Bente Yachts Bente 24 — SailboatData - Bente 24 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/bente-24/
• RM Yachts / Fora Marine RM 890 — SailboatData - RM 890 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/rm-890/
O conteúdo deste material é de uso exclusivo dos alunos matriculados nos cursos do Brana. Este não pode ser reproduzido, copiado, vendido ou transferido. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral.
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