Caso de Uso
Projetista: Tino Neto
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Passeio e pesca recreativa na Baia de Todos-os-Santos
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Embarcacao segura, estavel e economica para passeios em familia/amigos e pescarias, com pernoite eventual
Perfil do Usuario
Usuario principal: Tino Neto
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim
Quem ira pilotar a embarcacao: O proprio armador (Tino Neto)
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, eventual (acomodacao em cabine para 2 a 4 pessoas)
O que mais gosta durante o caminho: Navegacao tranquila em velocidade de cruzeiro, apreciando a paisagem da baia
O que mais gosta enquanto parado: Fondeio abrigado para confraternizacao, banho de mar e pescaria
Outros desejos do usuario ou capitao: Casco de deslocamento tradicional em madeira com baixo custo operacional
Usuarios em potencial: Familia e amigos
Tipo de grupo: Familiar e amigos
Numero medio de tripulantes: 4 a 6 pessoas
Numero maximo de tripulantes (dia): 6 pessoas
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 4 pessoas
Local de residencia do usuario principal: Salvador, BA
Tipo de casa: Urbana
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 40 a 60 dias/ano (fins de semana e feriados)
Media anual (dias) de uso continuo: 2 a 3 dias em fins de semana
Area de Navegacao
Regiao: Baia de Todos-os-Santos (BTS), Salvador, Bahia
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Porto dos Tainheiros (Itapagipe) <-> Ilhas da BTS / Morro de Sao Paulo
Pontes e eclusas no trajeto: Sem restricoes de pontes/eclusas na rota principal
Clima: Tropical umido, ventos alisios predominantes de E/SE entre 10 e 18 nos
Vento / ondas: Ondas curtas abrigadas de 0,5 a 1,2 m no interior da baia
Regime de chuvas: Regime tropical com maior concentracao entre abril e julho
Variacao de mare: Semi-diurna com variacao tipica de ate 2,5 m na BTS
Restricao de calado (calado maximo): Calado limitado a 0,65 m para acesso a praias, canais e enseadas rasas
Outras informacoes relevantes / restricoes: Exige borda livre segura e cockpit autoesgotavel ou com bomba de esgoto adequada
Operacao - tempo: Diurno com pernoite eventual a contrabordo/fondeio
Travessias (distancia maxima): Ate 40 MN (trecho maximo dentro da BTS/Tinharo)
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 15.000 (orcamento direcionado a madeira, fixacoes, calafeto e acabamentos - motor ja disponivel)
Capacidade de desembolso mensal: Conforme etapas de compra de madeira e insumos
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Manutencao periodica artesanal pelo proprio construtor
Mantido por: Pelo proprio armador
Construtor
Construtor / Estaleiro: Tino Neto com orientacao e apoio de mestre carpinteiro naval
Tipo de construtor: Amador / tradicional assistido
Experiencia do construtor/estaleiro: Carpintaria tradicional em madeira orientada
Material de construcao: Madeira macica em tabuado tradicional calafetado sobre cavernas
Metodo de construcao: Casco tabuado sobre esqueleto de cavernas curvadas/serradas com calafeto
Faixa de tamanho em que tem experiencia: 20 a 26 pes
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Embarcacoes tradicionais de madeira e botes a motor
Outros Requisitos
Propulsao principal: Motor a combustao interna (Diesel)
Motorizacao: Agrale M90 (monocilindrico diesel, 10 a 14 cv, centro com linha de eixo)
Armacao (veleiros): N/A (embarcacao exclusivamente a motor)
Requisitos de performance: Casco de deslocamento com velocidade de cruzeiro de 5,5 a 6,5 nos
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 7,50 m (24,6 pes)
Boca (BOA): 2,40 m (7,9 pes)
Pontal: 1,15 m (3,8 pes)
Calado: 0,65 m (2,1 pes)
Justificativa das dimensoes: LOA de 7,50 m permite acomodar cabine de proa com pernoite e ampla praca de popa para pesca e lazer de 6 pessoas, casando com a potencia de deslocamento do motor Agrale M90. Boca de 2,40 m oferece excelente estabilidade inicial sem arrasto excessivo. Calado de 0,65 m protege a helice e permite navegacao nos baixios da Baia de Todos-os-Santos.




