


ESTUDO DE SIMILAR — TINO NETO
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Tino Neto
Data: 2026-09-15
Embarcação pretendida: Embarcação tradicional em madeira para passeio e pesca na BTS (LOA 7,50m)
1. Caso de uso
Embarcação em madeira maciça (tabuado calafetado sobre cavernas) com 7,50 m de comprimento, motor diesel de centro Agrale M90 (10 a 14 cv), para passeios de até 6 pessoas e pernoite para 2 a 4 pessoas na Baía de Todos-os-Santos.
2. Critérios de seleção dos similares
Cascos de deslocamento em madeira na faixa de 22 a 25 pés, com motor de centro diesel e cabine habitável.
3. Embarcações similares
Similar 1 — Selway Fisher Design Stour 23 Fishing Boat (2015)
Por que serve de referência: Barco de madeira de 23 pés para pesca/passeio, com cabine dianteira e cockpit espaçoso.
LOA: 6,96 m  •  BOA (boca): 2,46 m  •  Calado: 0,51 m  •  Pontal: 1,24 m  •  Deslocamento: 1.840 kg  •  Potência: 35 HP  •  Motorização: 35 to 80 hp inboard diesel
Outros dados publicados — Pontal (fundo ate o conves): 1,24 m
Fonte [estaleiro]: Selway Fisher Design - Motor Boats 21' to 30' — sem data identificavel | acesso em 2026-09-10 — https://www.selway-fisher.com/Mc2130.htm
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Combustivel, Agua doce, Autonomia, Angulo de V do fundo (deadrise)
Similar 2 — Glen-L Marine Designs Hercules 24 (2012)
Por que serve de referência: Cruiser tradicional em madeira de 24 pés com pernoite para família e motor diesel de centro de 10 a 25 hp.
LOA: 7,34 m  •  LWL: 6,71 m  •  BOA (boca): 2,44 m  •  Calado: 0,61 m  •  Pontal: 2,06 m  •  Deslocamento: 2.509 kg  •  Potência: 10 HP  •  Motorização: Single centrally mounted diesel 10 to 25 shp
Outros dados publicados — Pontal (fundo ate o conves): 2,06 m
Fonte [estaleiro]: Glen-L Marine Designs - Hercules 24 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-10 — https://www.glen-l.com/24-Hercules-trailerable-cruising-yacht/products/219/
Lacunas (a fonte não informa): Angulo de V do fundo (deadrise), Autonomia
Similar 3 — Colin Wood / WoodenBoat Puget Sound Cruiser 25 (2010)
Por que serve de referência: Cruiser em madeira de 25 pés com boca de 2,41 m e cabine de pernoite.
LOA: 7,60 m  •  BOA (boca): 2,41 m  •  Calado: 0,36 m  •  Deslocamento: 1.978 kg  •  Potência: 40 HP  •  Motorização: High-speed diesel driving a stern drive or inboard
Fonte [banco de dados]: WoodenBoat Magazine - Plans & Kits — 2010 | acesso em 2026-09-10 — https://www.woodenboat.com/boat-plans-kits/puget-sound-cruiser
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce, Angulo de V do fundo (deadrise), Autonomia
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	Selway Fisher Design Stour 23 Fishing Boat
	Glen-L Marine Designs Hercules 24
	Colin Wood / WoodenBoat Puget Sound Cruiser 25
	
	
	

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	Selway Fisher Design Stour 23 Fishing Boat (2015)
	Glen-L Marine Designs Hercules 24 (2012)
	Colin Wood / WoodenBoat Puget Sound Cruiser 25 (2010)
	
	
	

	Comprimento total (LOA)
	m
	6,96
	7,34
	7,60
	
	
	

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	
	6,71
	
	
	
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	2,46
	2,44
	2,41
	
	
	

	Calado
	m
	0,51
	0,61
	0,36
	
	
	

	Deslocamento
	kg
	1.840
	2.509
	1.978
	
	
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	35
	10
	40
	
	
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	35 to 80 hp inboard diesel
	Single centrally mounted diesel 10 to 25 shp
	High-speed diesel driving a stern drive or inboard
	
	
	

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	
	
	
	
	
	

	Combustível
	L
	
	303
	
	
	
	

	Água doce
	L
	
	151
	
	
	
	

	Velocidade máxima
	nós
	
	7,8
	
	
	
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	5,6
	6,1
	7,0
	
	
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	2,83
	3,01
	3,15
	
	
	

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	
	232
	
	
	
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	52,6
	250,9
	49,4
	
	
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
Os similares apresentam boca média de 2,44 m (muito próxima dos 2,40 m pretendidos) e razão LOA/BOA em torno de 3,0, assegurando estabilidade inicial e conforto. O deslocamento varia de 1.840 kg a 2.509 kg, confirmando que o projeto de Tino Neto deve situar-se em torno de 2.000 kg a 2.200 kg para a construção em madeira maciça.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Manter o LOA em 7,50 m e BOA em 2,40 m. O motor Agrale M90 de 10 a 14 cv atenderá com folga a velocidade de cruzeiro de deslocamento de 5,5 a 6,5 nós com excelente autonomia e baixo consumo.
7. Lacunas e observações
• Selway Fisher Design Stour 23 Fishing Boat (2015) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Combustivel, Agua doce, Autonomia, Angulo de V do fundo (deadrise)
• Glen-L Marine Designs Hercules 24 (2012) — lacunas: Angulo de V do fundo (deadrise), Autonomia
• Colin Wood / WoodenBoat Puget Sound Cruiser 25 (2010) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce, Angulo de V do fundo (deadrise), Autonomia
Fontes primárias consultadas em bancos de dados técnicos e estaleiros de projetos em madeira (Selway Fisher, Glen-L e WoodenBoat).
8. Fontes consultadas
• Selway Fisher Design Stour 23 Fishing Boat — Selway Fisher Design - Motor Boats 21' to 30' — sem data identificavel | acesso em 2026-09-10 — https://www.selway-fisher.com/Mc2130.htm
• Glen-L Marine Designs Hercules 24 — Glen-L Marine Designs - Hercules 24 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-10 — https://www.glen-l.com/24-Hercules-trailerable-cruising-yacht/products/219/
• Colin Wood / WoodenBoat Puget Sound Cruiser 25 — WoodenBoat Magazine - Plans & Kits — 2010 | acesso em 2026-09-10 — https://www.woodenboat.com/boat-plans-kits/puget-sound-cruiser
O conteúdo deste material é de uso exclusivo dos alunos matriculados nos cursos do Brana. Este não pode ser reproduzido, copiado, vendido ou transferido. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral.
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