Caso de Uso
Projetista: Maximo
Data: 16/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Regatas e competições de alta velocidade / Day Racer
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Ser uma embarcação ágil, veloz e competitiva para regatas diurnas com 2 tripulantes
Perfil do Usuario
Usuario principal: Maximo
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário (Maximo)
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não (uso estritamente diurno / day racer)
O que mais gosta durante o caminho: Navegar em alta velocidade, planar no vento largo e ter respostas rápidas no leme
O que mais gosta enquanto parado: Fácil atracação e praticidade para guardar
Outros desejos do usuario ou capitao: Casco leve com estética clássica/artesanal inspirada nos barcos tradicionais e alta eficiência hidrodinâmica
Usuarios em potencial: Amigos e velejadores parceiros de regata
Tipo de grupo: Dupla de regata
Numero medio de tripulantes: 2 pessoas
Numero maximo de tripulantes (dia): 2 pessoas
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 0 (sem pernoite)
Local de residencia do usuario principal: Bahia
Tipo de casa: N/A
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 40 a 60 dias/ano (finais de semana e calendário de regatas)
Media anual (dias) de uso continuo: 1 dia
Area de Navegacao
Regiao: Baía de Todos os Santos (BTS), Bahia
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Regatas e circuitos na Baía de Todos os Santos (Aratu, Salvador, Itaparica e proximidades)
Pontes e eclusas no trajeto: Não há restrição de pontes no circuito principal da BTS
Clima: Tropical úmido, temperaturas médias entre 24°C e 30°C
Vento / ondas: Ventos predominantes de E e SE (10 a 18 nós); águas abrigadas com ondas curtas e médias
Regime de chuvas: Concentradas no outono/inverno (abril a julho), mas navegável o ano todo
Variacao de mare: Semidiurna com amplitude típica de 2,0 a 2,5 m
Restricao de calado (calado maximo): Sem restrição operacional na BTS; calado de 0,25 m (casco) / 1,10 m (bolina baixada)
Outras informacoes relevantes / restricoes: Navegação em águas abrigadas / interior
Operacao - tempo: Diurno (provas de 2 a 6 horas)
Travessias (distancia maxima): 15 a 20 MN por prova
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 30.000,00
Capacidade de desembolso mensal: N/A
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Baixo custo / manutenção artesanal própria
Mantido por: Proprietário
Construtor
Construtor / Estaleiro: Construção artesanal (estilo Estaleiro Escola)
Tipo de construtor: Amador / Artesanal orientado
Experiencia do construtor/estaleiro: Estaleiro Escola / Construção em madeira
Material de construcao: Madeira tradicional / madeira ripada (strip planking laminada)
Metodo de construcao: Strip planking com resina epóxi / cavername leve
Faixa de tamanho em que tem experiencia: 5 a 8 metros
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Embarcações tradicionais de madeira e saveiros
Outros Requisitos
Propulsao principal: Vela pura (100% à vela, sem motor auxiliar)
Motorizacao: Nenhuma (vela pura)
Armacao (veleiros): Vela de içar tradicional / de terço de alto rendimento
Requisitos de performance: Foco em velocidade, planeio fácil e agilidade nas manobras de regata
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 5,80 m (~19 pés)
Boca (BOA): 1,90 m
Pontal: 0,75 m
Calado: 0,25 m (casco) / 1,10 m (com bolina)
Justificativa das dimensoes: LOA de 5,80 m oferece excelente comprimento de linha d'água para velocidade e baixo custo de construção (compatível com R$ 30 mil); boca de 1,90 m garante estabilidade de forma e contrapeso eficiente para 2 tripulantes; pontal de 0,75 m proporciona perfil aerodinâmico e leveza; calado com bolina retrátil garante orça potente em regatas e acesso a qualquer praia/fundo raso.




