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Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Transporte de passageiros e lazer.
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Navegar bem à vela com visual clássico (saveiro tradicional) e oferecer máxima estabilidade e segurança para os passageiros com custo otimizado.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Passageiros e tripulantes entre 6 e 70 anos de idade, com atenção especial à mobilidade reduzida em função da idade.
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o usuário principal é o proprietário da embarcação.
Quem ira pilotar a embarcacao: Majoritariamente um marinheiro profissional contratado, eventualmente o próprio proprietário.
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não haverá pernoite (uso estritamente diurno).
O que mais gosta durante o caminho: Contemplação da paisagem, silêncio e estabilidade de navegação.
O que mais gosta enquanto parado: Banho de mar, mergulho e petiscar em ambiente tranquilo, sem música.
Outros desejos do usuario ou capitao: Toldo amplo para proteção solar integral de crianças e idosos, além de fácil acesso à água.
Usuarios em potencial: Turistas em passeios guiados e grupos de amigos.
Tipo de grupo: Turismo e grupos de amigos / famílias.
Numero medio de tripulantes: 5 a 6 pessoas
Numero maximo de tripulantes (dia): 8 a 10 pessoas
Numero maximo de tripulantes (pernoite): N/A
Local de residencia do usuario principal: Salvador, Bahia.
Tipo de casa: Casa em condomínio fechado, sem acesso direto ao mar (embarcação abrigada em marina, poita ou clube).
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 60 dias por ano
Media anual (dias) de uso continuo: Passeios de 1 dia (diurno).
Area de Navegacao
Regiao: Salvador, Baía de Todos-os-Santos e costa até Morro de São Paulo (Bahia).
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Saída da Colônia de Pescadores Z1 (Rio Vermelho) contornando o Farol da Barra até o interior da Baía de Todos-os-Santos (~5,9 MN por perna).
Pontes e eclusas no trajeto: Não há pontes ou eclusas no trajeto costeiro e baiano.
Clima: Tropical litorâneo quente e úmido. Temperatura média de 25°C a 30°C.
Vento / ondas: Ventos predominantes de Leste/Sudeste (E/SE) entre 10 e 16 nós. Mar costeiro com ondulação de SE e águas interiores calmas e abrigadas.
Regime de chuvas: Regime de chuvas concentrado entre abril e julho.
Variacao de mare: Semidiurna, com variação de maré de sizígia atingindo até ~2,2 m.
Restricao de calado (calado maximo): Restrição severa de aproximação em arrecifes e praia do Rio Vermelho: calado leve de 0,32 m (com bolina recolhida).
Outras informacoes relevantes / restricoes: Navegação em mar aberto costeiro na saída do Rio Vermelho até a Barra; atenção às lajes de pedra e bancos de areia na maré baixa.
Operacao - tempo: Operação estritamente em dias de tempo bom e mar favorável.
Travessias (distancia maxima): Até 34 Milhas Náuticas (trecho Salvador ↔ Morro de São Paulo).
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 45.000,00 (teto fixado)
Capacidade de desembolso mensal: R$ 15.000,00 por mês (prazo de construção estimado em 3 meses).
Orcamento anual para manutencao/melhorias: R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 por mês.
Mantido por: Proprietário
Construtor
Construtor / Estaleiro: Carpinteiro naval artesanal (Mestre Saveirista com mais de 40 anos de experiência).
Tipo de construtor: Artesanal tradicional
Experiencia do construtor/estaleiro: Mais de 40 anos de experiência construindo embarcações tradicionais (saveiros de içar) de até 60 metros.
Material de construcao: Madeira tradicional maciça.
Metodo de construcao: Construção naval tradicional de saveiro baiano (cavername e tábuas em madeira maciça).
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações artesanais e saveiros de até 60 m.
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Saveiros de vela de içar e embarcações tradicionais de madeira.
Outros Requisitos
Propulsao principal: Vela (propulsão principal) com motor auxiliar.
Motorizacao: Motor auxiliar de popa de 8 a 15 HP para manobras, calmaria e atracação.
Armacao (veleiros): Vela de içar (armação tradicional de saveiro baiano).
Requisitos de performance: Foco em estabilidade inicial, conforto de marcha e segurança dos passageiros; velocidade de velejada estimada entre 5 e 6,5 nós.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 6,30 m (20,7 pés)
Boca (BOA): 2,45 m
Pontal: 0,95 m
Calado: 0,32 m (casco com bolina recolhida) / 1,15 m (com bolina baixada)
Justificativa das dimensoes: LOA fixado em 6,30 m com boca de 2,45 m ajusta o volume de madeira, ferragens e área vélica estritamente ao teto de R$ 45.000,00, preservando uma excelente estabilidade de forma para 8 a 10 passageiros de dia e calado de 0,32 m para entrada segura no Rio Vermelho.




