Caso de Uso
Projetista: Carlos Silva
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Pesca esportiva e artesanal costeira e oceânica na Baía de Todos-os-Santos e costa baiana (Mangue Seco à Costa Dourada), além de exploração de longo alcance, camping náutico e treinos de sobrevivência.
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Ser um veleiro de cruzeiro costeiro e oceânico robusto, seguro em tempo severo, com habitabilidade real e confortável para 6 pessoas pernoitarem protegidas, com propulsão híbrida a vela (sloop) e motor auxiliar confiável.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Carlos Silva, aluno do curso de carpintaria naval tradicional do Estaleiro Escola Embrião (EEE).
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o usuário principal é o proprietário e construtor.
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário (Carlos Silva).
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, para 6 pessoas com conforto real em cabines fechadas e salão, com segurança total em tempestades.
O que mais gosta durante o caminho: Navegação oceânica a vela segura e eficiente, autonomia para longas travessias e motorização auxiliar confiável.
O que mais gosta enquanto parado: Pesca esportiva de médio/grande porte (10kg+), convívio a bordo, abrigo seguro e conforto em fundeios prolongados.
Outros desejos do usuario ou capitao: Independência técnica, autonomia de água/energia/combustível e facilidade de manutenção no estaleiro.
Usuarios em potencial: Família, tripulação de expedição, alunos e parceiros de pesca e sobrevivência.
Tipo de grupo: Família, amigos e equipe de expedição/pesca.
Numero medio de tripulantes: 4 a 6 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (dia): 8 a 10 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 6 pessoas.
Local de residencia do usuario principal: Salvador / Bahia.
Tipo de casa: Urbana, com apoio da estrutura do Estaleiro Escola Embrião para construção.
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 60 a 90 dias por ano.
Media anual (dias) de uso continuo: 7 a 20 dias em expedições costeiras e oceânicas.
Area de Navegacao
Regiao: Costa da Bahia (Baía de Todos-os-Santos, Mangue Seco a Costa Dourada) e travessias oceânicas costeiras.
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Mangue Seco até Baía de Camamu / Costa Dourada via Salvador e travessias na costa leste.
Pontes e eclusas no trajeto: Sem pontes limitantes nas principais rotas marítimas.
Clima: Tropical marítimo, quente, com variações oceânicas.
Vento / ondas: Ventos alísios de 12 a 25 nós, ondas oceânicas de 1,5 a 3,0 m fora das barras de proteção.
Regime de chuvas: Regime tropical com frentes frias ocasionais e chuvas sazonais.
Variacao de mare: Maré semidiurna com amplitude de até 2,4 metros.
Restricao de calado (calado maximo): Restrição em barras rasas de rios se calado fixo for profundo; quilha retrátil/bolina pesada ou calado moderado de 1,40m a 1,60m.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Exige equipamentos de salvatagem e rádio para Mar Aberto / Navegação Costeira e Oceânica.
Operacao - tempo: Capacidade de enfrentar mar grosso, vento forte e tempestades com segurança estrutural intacta.
Travessias (distancia maxima): 100 a 300 milhas náuticas sem escalas.
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 150.000,00 a R$ 200.000,00 (estimado para casco de 32 pés em madeira/epóxi construído no estaleiro escola).
Capacidade de desembolso mensal: R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 / mês ao longo das etapas construtivas.
Orcamento anual para manutencao/melhorias: R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00 por ano.
Mantido por: Pelo próprio proprietário.
Construtor
Construtor / Estaleiro: Carlos Silva (com apoio e mentoria do Estaleiro Escola Embrião - EEE).
Tipo de construtor: Amador / Artesanal guiado.
Experiencia do construtor/estaleiro: Formação prática em carpintaria naval tradicional.
Material de construcao: Madeira nobre (esqueleto estrutural), compensado naval / strip-planking, resina epóxi e laminação com tecido de fibra de vidro estrutural.
Metodo de construcao: Strip-planking com epóxi e laminação biaxial ou compensado naval sobre cavernas maciças.
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcação de médio/grande porte (32 pés / 9,75 m).
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Modelos tradicionais e barcos de cruzeiro.
Outros Requisitos
Propulsao principal: Híbrida: Vela (armação Sloop) + Motor Diesel de centro (20 a 30 HP) ou motor de popa de alto empuxo (25 HP).
Motorizacao: Motor diesel de centro 20–30 HP (ex: Yanmar 3YM / Volvo) com linha de eixo ou motor de popa 25 HP rabeta longa com comando.
Armacao (veleiros): Sloop oceânico (mastro fracionado ou ao tope com vela mestra de rizes e genoa em enrolador).
Requisitos de performance: Velocidade de cruzeiro a vela de 6,5 a 7,5 nós; velocidade a motor de 6 a 7 nós; excelente autonomia de navegação.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 9,75 m (32,0 pés)
Boca (BOA): 3,25 m
Pontal: 1,85 m
Calado: 1,45 m (quilha fixa com bulbo) ou 0,80 m / 1,90 m (bolina/quilha pivotante)
Justificativa das dimensoes: LOA de 9,75 m (32 pés) garante habitabilidade oceânica real para 6 pessoas pernoitarem com duas cabines privativas, salão central e banheiro fechado; Boca de 3,25 m confere altíssima estabilidade de forma e reserva de flutuabilidade; Pontal de 1,85 m assegura pé-direito confortável na cabine e borda livre segura para mar aberto; Calado permite excelente rendimento de contravento e segurança anti-capotamento.




