Caso de Uso
Projetista: Carlos Silva
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Pesca artesanal/esportiva na Baía de Todos-os-Santos e Áreas Abrigadas 1 e 2 (Mangue Seco a Costa Dourada), além de apoio a camping costeiro, transporte utilitário e treino de navegação.
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Ser uma embarcação híbrida motor-vela extremamente eficiente, estável e segura, otimizada para navegar com motor Mercury 15 Super (18 HP) levando 4 a 5 pessoas com conforto, mantendo baixo consumo e aceitando armação vélica desmontável.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Carlos Silva, aluno do curso de carpintaria naval tradicional do Estaleiro Escola Embrião (EEE).
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o usuário principal é o proprietário e construtor.
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário (Carlos Silva).
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, pernoite eventual para 2 a 4 pessoas sob toldo náutico estrutural (boom tent) com estrados de convés.
O que mais gosta durante o caminho: Navegação macia e seca na marola da baía, economia de combustível, estabilidade direcional e opção de velejar em silêncio.
O que mais gosta enquanto parado: Estabilidade de forma para pescar em pé (alta rigidez transversal), facilidade de manobra com remo/vara e conforto em fundeio.
Outros desejos do usuario ou capitao: Casco leve e resistente em compensado naval e epóxi, insubmergível com bancos estanques e baixo custo de manutenção.
Usuarios em potencial: Amigos de pescaria, familiares e tripulação de treino do estaleiro.
Tipo de grupo: Pescadores e família/amigos.
Numero medio de tripulantes: 2 a 3 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (dia): 5 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 3 a 4 pessoas.
Local de residencia do usuario principal: Salvador / Bahia.
Tipo de casa: Urbana, com apoio do estaleiro escola para construção e guarda.
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 50 a 80 dias por ano.
Media anual (dias) de uso continuo: 2 a 5 dias em acampamentos e pescarias costeiras.
Area de Navegacao
Regiao: Baía de Todos-os-Santos e costa baiana (Águas Abrigadas 1 e 2).
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Salvador, Itaparica, Salinas da Margarida, Ilha dos Frades, Barra do Paraguaçu e canais de estuário.
Pontes e eclusas no trajeto: Mastro desmontável/rebatível para passagem sob pontes e fiações baixas em canais de mangue.
Clima: Tropical marítimo/estuarino, quente o ano todo.
Vento / ondas: Ventos alísios de 10 a 18 nós, marola típica de baía de 0,4 m a 1,0 m.
Regime de chuvas: Concentradas no outono/inverno, exigindo convés auto-esgotável ou piso elevado.
Variacao de mare: Variação de maré de até 2,2 m, exigindo baixo calado para encalhe controlado em praias.
Restricao de calado (calado maximo): Calado operacional muito baixo (< 0,25 m) para navegar em manguezais e bancos de areia.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Navegação em águas abrigadas com respeito às arrebentações de barras.
Operacao - tempo: Tempo bom a moderado, com excelente comportamento se entrar marola ou vento súbito.
Travessias (distancia maxima): 20 a 40 milhas náuticas por dia.
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 18.000,00 a R$ 25.000,00 (casco construído no estaleiro escola + motor).
Capacidade de desembolso mensal: R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 / mês durante a obra.
Orcamento anual para manutencao/melhorias: R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 por ano.
Mantido por: Pelo próprio proprietário.
Construtor
Construtor / Estaleiro: Carlos Silva (com apoio prático do Estaleiro Escola Embrião).
Tipo de construtor: Amador / Artesanal guiado.
Experiencia do construtor/estaleiro: Aluno em formação prática de carpintaria naval tradicional.
Material de construcao: Compensado naval de 8 mm (fundo) e 6 mm (costado), madeira nativa (longarinas/quinas), resina epóxi e tecido de fibra de vidro biaxial 300 g/m².
Metodo de construcao: Stitch-and-Glue e/ou estrutura sobre balizas com revestimento resinado com epóxi.
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcação de 6,20 metros.
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Barco utilitário costeiro de pesca e vela.
Outros Requisitos
Propulsao principal: Híbrida: Motor de popa Mercury 15 Super (18 HP) + Vela auxiliar desmontável (Vela de Içar tradicional ou Catboat de 12 m²).
Motorizacao: Motor de popa Mercury 15 Super (2 tempos, 294cc, 18 HP real).
Armacao (veleiros): Vela de Içar tradicional com carangueja/verga ou Sloop simples com mastro rebatível em tintero.
Requisitos de performance: Com 4-5 pessoas: cruzeiro a motor de 13-16 nós (semi-planeio rápido); com 1-2 pessoas: cruzeiro de 18-20 nós; a vela: 4,5-6 nós com vento de través/popa.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 6,20 m (20,3 pés)
Boca (BOA): 1,80 m
Pontal: 0,68 m na meia-nau / 0,85 m na proa
Calado: 0,20 m (motor levantado e bolina recolhida) / 0,90 m (bolina adaga abaixada para vela)
Justificativa das dimensoes: LOA de 6,20 m é o ponto de equilíbrio ótimo entre velocidade de semi-planeio para o Mercury 15 Super com 5 pessoas e estabilidade longitudinal para não afundar a popa; Boca de 1,80 m confere alta estabilidade estática para pesca em pé sem gerar arrasto excessivo; Pontal e proa alta garantem navegação seca; Calado duplo permite encalhe em praias e navegação eficiente a vela.




