Caso de Uso
Projetista: Cauã
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Passeio turístico, gastronomia a bordo, eventos exclusivos e sessões de fotos.
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Conforto, estabilidade, espaço livre no convés para circulação fluida dos convidados e serviço gourmet de alto padrão.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Velejador experiente de regatas e travessias oceânicas, mestre amador, com foco em hospitalidade náutica.
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o próprio usuário principal é o proprietário/armador.
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário (Mestre-Amador e velejador experiente).
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Não haverá pernoite. Embarcação 100% voltada para Day Use.
O que mais gosta durante o caminho: Navegação suave e silenciosa a vela, música ambiente, boa comida, drinques frescos e contemplação da paisagem.
O que mais gosta enquanto parado: Banho de mar, gastronomia requintada servida na praça gourmet/bar e pôr do sol no retorno.
Outros desejos do usuario ou capitao: Área de convés ampla e desimpedida, praça gourmet funcional (barman, pista fria, balcão refrigerado, fogão, pia) e tijupá com banheiro na popa.
Usuarios em potencial: Convidados de eventos exclusivos, turistas de alta renda, clientes de ensaios fotográficos e amigos.
Tipo de grupo: Turismo de experiência, eventos exclusivos e passeios em família/amigos.
Numero medio de tripulantes: 3 tripulantes fixos (Comandante, Barman/Chef e Marinheiro) + 6 a 8 passageiros.
Numero maximo de tripulantes (dia): 13 pessoas no total (10 passageiros + 3 tripulantes).
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 0 (sem pernoite).
Local de residencia do usuario principal: Salvador, Bahia.
Tipo de casa: Urbana em Salvador.
Media anual de dias utilizando a embarcacao: 80 saídas por ano (40 no verão e 40 distribuídas ao longo do ano).
Media anual (dias) de uso continuo: 1 dia (operações diurnas / day use).
Area de Navegacao
Regiao: Baía de Todos-os-Santos (BTS), Bahia.
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Rotas principais: 1) Salvador ➔ Wanderley Pinho ➔ Ilha de Maré ➔ Salvador (~25 MN); 2) Salvador ➔ Ilha dos Frades ➔ Salvador (~24 MN); 3) Salvador ➔ Coroa do Limo / Itaparica ➔ Salvador (~20 MN).
Pontes e eclusas no trajeto: Nenhuma ponte ou eclusa nos trajetos operacionais.
Clima: Tropical úmido / marítimo (Setor C16 - BTS). Temperaturas médias entre 24°C e 30°C.
Vento / ondas: Ventos predominantes de Leste (E) e Sudeste (SE) de 8 a 14 nós. Ondas internas de 0,5 m a 1,2 m (águas abrigadas).
Regime de chuvas: Concentração de chuvas entre abril e julho. Operação mais intensa no verão/primavera.
Variacao de mare: Semidiurna, com amplitude de até 2,6 m em sizígia e 1,2 m em quadratura (Referência: Porto de Salvador).
Restricao de calado (calado maximo): Calado máximo limitado a 1,10 m para viabilizar fundeio e aproximação nas praias e bancos de areia da BTS.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Navegação Interior (Área 1 / Águas Abrigadas - NORMAM-211/DPC). Categoria ISO 12217 recomendada B (mínima C).
Operacao - tempo: Condições de tempo bom a moderado; mar abrigado dentro da baía.
Travessias (distancia maxima): Aproximadamente 13 a 15 MN por perna sem paradas.
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 100.000,00 (valor completamente disponível em caixa).
Capacidade de desembolso mensal: Recursos próprios disponíveis à vista conforme avanço da obra.
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Aproximadamente 15% do faturamento anual da operação de turismo/eventos.
Mantido por: Manutenção rotineira executada pelo próprio proprietário e tripulação de apoio.
Construtor
Construtor / Estaleiro: Mestre Cosme (Estaleiro tradicional no Lobato, Salvador - BA).
Tipo de construtor: Artesanal tradicional / Carpinteiro naval de mestria.
Experiencia do construtor/estaleiro: Décadas de experiência na construção de saveiros e embarcações clássicas de madeira da Bahia.
Material de construcao: Madeira de lei maciça tradicional (Ipê, Jaqueira, Sucupira e Itaúba).
Metodo de construcao: Estrutura tradicional com quilha inteiriça, cavernas de madeira nobre e tabuado calafetado.
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Saveiros e embarcações de madeira de diversos portes (7 a 15 metros).
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Saveiros tradicionais baianos (vela de içar / saveiros de carga e passeio).
Outros Requisitos
Propulsao principal: Mista: Vela como propulsão principal e motor de centro diesel auxiliar.
Motorizacao: Motor diesel Yanmar de centro com linha de eixo pé-de-galinha; sistema elétrico alimentado por painéis solares e gerador auxiliar.
Armacao (veleiros): Tradicional vela de içar (armação latina/bastarda clássica dos saveiros da Bahia).
Requisitos de performance: Navegação estável e confortável. Velocidade de cruzeiro típica de 5 a 7 nós.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 12,00 m (39,4 pés)
Boca (BOA): 3,80 m
Pontal: 1,60 m
Calado: 1,05 m a 1,10 m
Justificativa das dimensoes: LOA de 12 m acomoda perfeitamente tijupá/banheiro na popa, praça gourmet do barman e amplo convés para 13 pessoas. Boca de 3,80 m confere alta estabilidade inicial e conforto ao servir alimentos. Pontal de 1,60 m assegura excelente borda livre e reserva de flutuabilidade. Calado de 1,05-1,10 m cumpre a restrição de águas rasas na BTS com quilha lastrada.




