Caso de Uso
Projetista: Marília Gabriela Souza
Data: 15/09/2026
Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Lazer familiar, turismo náutico cultural/day-charter e viagens de expedição costeira.
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Veleiro de cruzeiro costeiro com linhas tradicionais e navegabilidade segura para até 8 pessoas em pernoite e passeios.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Marília Gabriela Souza (Proprietária) e clientes de charter/expedição
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, a proprietária é Marília Gabriela Souza.
Quem ira pilotar a embarcacao: Marinheiro / Mestre profissional habilitado (operando com ou sem a proprietária a bordo).
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, acomodação completa para até 8 pessoas em cabines e beliches.
O que mais gosta durante o caminho: Velejo confortável e silencioso, estabilidade de rumo e contemplação da paisagem costeira.
O que mais gosta enquanto parado: Convivência no convés, churrasco, banho de mar, mergulho e apoio a caiaques/SUP.
Outros desejos do usuario ou capitao: Estilo rústico com conforto essencial (banheiro privativo, copa/cozinha, boa ventilação e sombra).
Usuarios em potencial: Família, amigos, grupos de turismo náutico e entusiastas da vela de cruzeiro.
Tipo de grupo: Famílias e grupos de amigos em busca de lazer, descanso e experiência náutica.
Numero medio de tripulantes: 6 a 8 pessoas
Numero maximo de tripulantes (dia): 8 pessoas
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 8 pessoas
Local de residencia do usuario principal: Salvador - BA
Tipo de casa: Urbana
Media anual de dias utilizando a embarcacao: Aproximadamente 60 a 80 dias/ano (fins de semana, 2 charters/mês e 4 expedições/ano)
Media anual (dias) de uso continuo: Até 5 a 7 dias contínuos em viagens de expedição
Area de Navegacao
Regiao: Litoral da Bahia (Baía de Todos-os-Santos, Boipeba, Morro de São Paulo e Península de Maraú/Camamu)
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Salvador (Bahia Marina) ↔ Praia de Bainema (Ilha de Boipeba) — 45,4 MN (rumo 209°)
Pontes e eclusas no trajeto: Não há pontes no trajeto principal costeiro.
Clima: Tropical úmido, ventos predominantes E-SE de 10 a 18 nós (Setor C16).
Vento / ondas: Ventos médios favoráveis de través/alheta na descida costeira; ondas moderadas em mar aberto.
Regime de chuvas: Concentradas no outono/inverno (abril a julho).
Variacao de mare: Semi-diurna com amplitude de 1,8 m a 2,4 m em sizígia.
Restricao de calado (calado maximo): Calado máximo de 0,95 m a 1,10 m para permitir aproximação segura em bancos de areia e piscinas de corais de Boipeba/Bainema.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Necessidade de navegação com boa visibilidade ao aproximar de recifes de coral.
Operacao - tempo: Viagens diárias de 5 a 8 horas de navegação ou estadias prolongadas.
Travessias (distancia maxima): 45,4 MN em travessia costeira contínua
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: R$ 300.000 a R$ 420.000
Capacidade de desembolso mensal: Conforme cronograma físico-financeiro de construção artesanal
Orcamento anual para manutencao/melhorias: R$ 15.000 a R$ 25.000 / ano (compensado pela operação de charter)
Mantido por: Estaleiro/carpinteiro naval local e marinheiro responsável
Construtor
Construtor / Estaleiro: Estaleiro artesanal / Mestre carpinteiro naval ou estaleiro de veleiros (Bahia)
Tipo de construtor: Profissional artesanal tradicional
Experiencia do construtor/estaleiro: Ampla experiência em embarcações de madeira e veleiros de cruzeiro
Material de construcao: Madeira de lei naval maciça / madeira laminada com resina epóxi e calafeto
Metodo de construcao: Estrutura tradicional com cavername reforçado e tabuado calafetado / strip-planking
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações de 30 a 50 pés
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Veleiros de cruzeiro, saveiros e traineiras
Outros Requisitos
Propulsao principal: Mista — Vela e Motor Diesel
Motorizacao: Motor diesel marítimo de centro (30 a 50 HP) com linha de eixo protegida
Armacao (veleiros): Armação Sloop / Cúter com vela grande e bujarrona em enrolador (ou armação tradicional com vela de içar)
Requisitos de performance: Cruzeiro confortável a vela (5 a 7 nós) e velocidade a motor de 6 a 7 nós
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 14,80 m (48,5 pés)
Boca (BOA): 4,90 m (16,1 pés)
Pontal: 2,54 m (1,59 m na seção mestra)
Calado: 1,01 m
Justificativa das dimensoes: Dimensões baseadas na tabela de cotas de bojo redondo com 14,80 m de LOA e boca de 4,90 m, garantindo excelente estabilidade inicial, grande conforto para 8 pessoas com pernoite em cabines amplas e calado de ~1,01 m ideal para a navegação rasa e costeira na Bahia.




