


ESTUDO DE SIMILAR — MARÍLIA GABRIELA SOUZA
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Marília Gabriela Souza
Data: 15/09/2026
Embarcação pretendida: Veleiro de Cruzeiro Costeiro de 38 pés para 8 pessoas, pernoite e day-charter
1. Caso de uso
Veleiro de cruzeiro de 38 pés para navegação costeira na Bahia (Salvador a Boipeba/Bainema), com capacidade para 8 pessoas em pernoite e day-charter, calado reduzido para áreas rasas e propulsão mista (vela + motor diesel auxiliar).
2. Critérios de seleção dos similares
Veleiros de cruzeiro costeiro e oceânico na faixa de 37 a 40 pés, com acomodação para pernoite de 6 a 8 pessoas e opções de calado moderado/variável.
3. Embarcações similares
Similar 1 — Beneteau Oceanis 38 (2013)
Por que serve de referência: Comprimento idêntico (37,7 ft / 11,5 m), ampla cabine com opções para até 8 pessoas e motorização de 30 HP.
LOA: 11,50 m  •  LWL: 10,72 m  •  BOA (boca): 3,99 m  •  Calado: 2,08 m  •  Deslocamento: 6.850 kg  •  Potência: 30 HP  •  Motorização: Yanmar Diesel 30 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData.com - Oceanis 38 (Beneteau) — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/oceanis-38-beneteau/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
Similar 2 — Northshore Yachts Southerly 38 (2008)
Por que serve de referência: Veleiro de cruzeiro com sistema de quilha retrátil (swing keel) perfeito para águas rasas, calado mínimo de 0,81 m.
LOA: 11,99 m  •  LWL: 10,97 m  •  BOA (boca): 3,96 m  •  Calado: 0,81 m  •  Deslocamento: 9.921 kg  •  Potência: 40 HP  •  Motorização: Yanmar Diesel 40 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData.com - Southerly 38 — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/southerly-38/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
Similar 3 — Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large (2014)
Por que serve de referência: Excelente layout interno para cruzeiro familiar e charter com até 8 acomodações e ótima ergonomia de convés.
LOA: 11,25 m  •  LWL: 9,87 m  •  BOA (boca): 3,85 m  •  Calado: 1,90 m  •  Deslocamento: 7.060 kg  •  Potência: 30 HP  •  Motorização: Volvo Diesel 30 HP
Fonte [banco de dados]: SailboatData.com - Dufour 382 Grand Large — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/dufour-382-grand-large/
Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	Beneteau Oceanis 38
	Northshore Yachts Southerly 38
	Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large
	
	
	

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	Beneteau Oceanis 38 (2013)
	Northshore Yachts Southerly 38 (2008)
	Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large (2014)
	
	
	

	Comprimento total (LOA)
	m
	11,50
	11,99
	11,25
	
	
	

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	10,72
	10,97
	9,87
	
	
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	3,99
	3,96
	3,85
	
	
	

	Calado
	m
	2,08
	0,81
	1,90
	
	
	

	Deslocamento
	kg
	6.850
	9.921
	7.060
	
	
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	30
	40
	30
	
	
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	Yanmar Diesel 30 HP
	Yanmar Diesel 40 HP
	Volvo Diesel 30 HP
	
	
	

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	
	
	
	
	
	

	Combustível
	L
	129
	204
	201
	
	
	

	Água doce
	L
	129
	223
	379
	
	
	

	Velocidade máxima
	nós
	
	
	
	
	
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	
	
	
	
	
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	2,88
	3,03
	2,92
	
	
	

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	155
	209
	205
	
	
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	228,3
	248,0
	235,3
	
	
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A análise comparativa mostra que veleiros de cruzeiro de ~38 pés operam com deslocamento típico entre 6.800 kg e 9.900 kg, boca em torno de 3,85 m a 4,00 m, área vélica de 58 m² a 72 m² e motorização diesel de 30 a 45 HP. O calado padrão de cruzeiro gira em torno de 1,50 m a 2,00 m, enquanto versões de quilha retrátil/swing keel (como o Southerly 38) conseguem reduzir para 0,81 m, ideal para a costa de Boipeba.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Para o projeto de Marília, recomenda-se LOA de 11,50 m (37,7 pés), boca generosa para estabilidade e acomodação interna, calado operacional reduzido (ou quilha curta/bolina) e motorização diesel de 30 a 40 HP com área vélica próxima a 60-65 m².
7. Lacunas e observações
• Beneteau Oceanis 38 (2013) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
• Northshore Yachts Southerly 38 (2008) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
• Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large (2014) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia
Dados extraídos diretamente do SailboatData.com com conversões automáticas para o Sistema Internacional.
8. Fontes consultadas
• Beneteau Oceanis 38 — SailboatData.com - Oceanis 38 (Beneteau) — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/oceanis-38-beneteau/
• Northshore Yachts Southerly 38 — SailboatData.com - Southerly 38 — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/southerly-38/
• Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large — SailboatData.com - Dufour 382 Grand Large — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/dufour-382-grand-large/
O conteúdo deste material é de uso exclusivo dos alunos matriculados nos cursos do Brana. Este não pode ser reproduzido, copiado, vendido ou transferido. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral.
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