


ESTUDO DE SIMILAR — RICARDO TEIXEIRA
Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)
Projetista: Ricardo Teixeira
Data: 15/09/2026
Embarcação pretendida: Saveiro Tradicional de Carga de 7,50 m com Vela de Içar e Motor Auxiliar Diesel (1.500 kg de carga útil líquida)
1. Caso de uso
Embarcação utilitária de carga para escoamento da produção rural da zona rural de Maragogipe/Recôncavo para a Feira de Água de Meninos em Salvador (Área 2, BTS). Capacidade líquida de 1.500 kg de hortifrúti em praça central. Tripulação de 2 pilotos em revezamento de quartos com repouso em tijupá estruturado com tatame sobre esteira de vime, operando com 6 estivadores na descarga portuária. Propulsão híbrida por vela de içar tradicional, rabeta diesel de 13,5 HP e pau de varejar.
2. Critérios de seleção dos similares
Embarcações tradicionais de madeira maciça representativas da tecnologia construtiva do saveiro de vela de içar e sua linhagem histórica luso-brasileira: casco na carvela calafetada ou fundo chato/meia-quilha para encalhe em praia, fechamento com tijupá, popa torada/painel, baixo calado e missão de transporte de carga em águas abrigadas/estuários.
3. Embarcações similares
Similar 1 — Mestre José Simão (Capanema) / Rest. Mestre Cosme Rocha Sombra da Lua (1923)
Por que serve de referência: Principal referência histórica viva e tombada pelo IPHAN do saveiro de vela de içar de carga da Bahia; possui tijupá, popa torada, carvela calafetada e opera na mesma rota Maragogipe-Salvador.
LOA: 12,50 m  •  BOA (boca): 4,00 m  •  Calado: 0,60 m  •  Motorização: Vela de içar tradicional (mastro de 17m / verga de 4m) + motor auxiliar diesel
Fonte [orgao oficial]: IPHAN - Bens Tombados: Saveiro de Vela de Içar Sombra da Lua — 2026-04-09 | acesso em 2026-10-14 — https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-material/bens-tombados/embarcacoes-tombadas-1/saveiro-de-vela-de-icar-sombra-da-lua-ba
Fonte [portal nautico]: Mar Bahia - Raio X do Sombra da Lua — 2024-08-20 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marbahia.com.br/post/a-alma-dos-saveiros-a-volta-do-sombra-da-lua
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, Combustivel, Agua doce
Similar 2 — Mestre Tradicional de Maragogipe / Mestre Toninho Vendaval II (1947)
Por que serve de referência: Saveiro de vela de içar clássico de carga sediado e construído exatamente em Maragogipe, com fechamento por tijupá e popa torada.
LOA: 14,00 m  •  BOA (boca): 4,60 m  •  Motorização: Vela de içar baiana + motor auxiliar diesel
Fonte [academico]: UFRB / PPGAP - Dissertação Indira Chaves Batista (Tabela 1, p. 21 / Weissheimer 2010) — 2023-10-26 | acesso em 2026-10-14 — https://www.ufrb.edu.br/ppgap/images/2023_INDIRA.pdf
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
Similar 3 — Carpintaria Tradicional Baiana / Mestre Aristides Joia Rara
Por que serve de referência: Saveiro de vela de içar com tijupá e popa torada com porte compacto de 7 metros, idêntico aos 7,20 m do projeto de Ricardo Teixeira.
LOA: 7,00 m  •  BOA (boca): 2,25 m  •  Motorização: Vela de içar tradicional
Fonte [academico]: UFRB / PPGAP - Dissertação Indira Chaves Batista (Tabela 1 e Tabela 2, p. 21-22) — 2023-10-26 | acesso em 2026-10-14 — https://www.ufrb.edu.br/ppgap/images/2023_INDIRA.pdf
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Potencia instalada, ano
Similar 4 — Mestre de Maragogipinho / Mestre Carlinhos É da Vida (1920)
Por que serve de referência: Saveiro centenário de vela de içar com tijupá e popa torada do Recôncavo, utilizado no transporte cerâmico e de carga no Paraguaçu e Jaguaripe.
LOA: 12,20 m  •  BOA (boca): 3,90 m  •  Calado: 0,60 m  •  Motorização: Vela de içar tradicional + motor diesel
Fonte [academico]: UFRB / PPGAP - Dissertação Indira Chaves Batista (Tabela 1, p. 21) — 2023-10-26 | acesso em 2026-10-14 — https://www.ufrb.edu.br/ppgap/images/2023_INDIRA.pdf
Fonte [portal nautico]: Mar Bahia - Os Saveiros Centenários — 2024-08-20 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marbahia.com.br/post/a-alma-dos-saveiros-a-volta-do-sombra-da-lua
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
Similar 5 — Carpintaria Tradicional do Tejo (Portugal) Bote Cacilheiro / Meia-Quilha
Por que serve de referência: Embarcação tradicional lusa de carga fluvial/estuarina de 7 a 10 m para transporte de hortifrúti das margens para Lisboa; fundo de meia-quilha desenhado especificamente para assentar na maré baixa sem tombar.
LOA: 9,50 m  •  BOA (boca): 2,80 m  •  Calado: 0,50 m  •  Motorização: Vela latina de içar / carangueja + remos de apoio
Fonte [publicacao oficial]: Revista da Armada (Marinha Portuguesa, Nº 470, pp. 15-17) — 2013-01-01 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marinha.pt/conteudos_externos/Revista_Armada/PDF/2013/RA470.pdf
Fonte [banco de dados]: ANGE - Arquivo Nacional de Embarcações Tradicionais de Portugal — sem data identificavel | acesso em 2026-10-14 — https://www.ange.pt/index.php/arquivo/embarcacoes-tradicionais
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, ano
Similar 6 — Bernardino Gomes (Ovar / Aveiro, Portugal) Saveiro da Ria de Aveiro / Meia-Lua (Sempre Vim) (1920)
Por que serve de referência: Matriz ancestral direta da família dos saveiros e da técnica do graminho; embarcação de madeira calafetada de fundo chato/arqueado para encalhe em praia, operada com varas e vela.
LOA: 8,50 m  •  BOA (boca): 2,40 m  •  Motorização: Vela de pendão / espicha + varas de proa ('vareiro') e remos
Fonte [publicacao oficial]: Revista da Armada (Marinha Portuguesa, Nº 358, Peças para Recordar: Saveiro da Caparica/Aveiro) — 2002-11-01 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/Revista_Armada/2002/files/basic-html/page397.html
Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
4. Tabela comparativa
Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.
	PARÂMETRO
	UNID.
	Mestre José Simão (Capanema) / Rest. Mestre Cosme Rocha Sombra da Lua
	Mestre Tradicional de Maragogipe / Mestre Toninho Vendaval II
	Carpintaria Tradicional Baiana / Mestre Aristides Joia Rara
	Mestre de Maragogipinho / Mestre Carlinhos É da Vida
	Carpintaria Tradicional do Tejo (Portugal) Bote Cacilheiro / Meia-Quilha
	Bernardino Gomes (Ovar / Aveiro, Portugal) Saveiro da Ria de Aveiro / Meia-Lua (Sempre Vim)

	Embarcação  (estaleiro / modelo)
	
	Mestre José Simão (Capanema) / Rest. Mestre Cosme Rocha Sombra da Lua (1923)
	Mestre Tradicional de Maragogipe / Mestre Toninho Vendaval II (1947)
	Carpintaria Tradicional Baiana / Mestre Aristides Joia Rara
	Mestre de Maragogipinho / Mestre Carlinhos É da Vida (1920)
	Carpintaria Tradicional do Tejo (Portugal) Bote Cacilheiro / Meia-Quilha
	Bernardino Gomes (Ovar / Aveiro, Portugal) Saveiro da Ria de Aveiro / Meia-Lua (Sempre Vim) (1920)

	Comprimento total (LOA)
	m
	12,50
	14,00
	7,00
	12,20
	9,50
	8,50

	Comprimento na linha d'água (LWL)
	m
	
	
	
	
	
	

	Boca máxima (BOA)
	m
	4,00
	4,60
	2,25
	3,90
	2,80
	2,40

	Calado
	m
	0,60
	
	
	0,60
	0,50
	

	Deslocamento
	kg
	
	
	
	
	
	

	Ângulo de V do fundo (deadrise)
	graus
	
	
	
	
	
	

	Potência instalada
	HP
	
	
	
	
	
	

	Motorização (marca / modelo / qtd.)
	—
	Vela de içar tradicional (mastro de 17m / verga de 4m) + motor auxiliar diesel
	Vela de içar baiana + motor auxiliar diesel
	Vela de içar tradicional
	Vela de içar tradicional + motor diesel
	Vela latina de içar / carangueja + remos de apoio
	Vela de pendão / espicha + varas de proa ('vareiro') e remos

	Área vélica (se veleiro)
	m²
	
	
	
	
	
	

	Combustível
	L
	
	
	
	
	
	

	Água doce
	L
	
	
	
	
	
	

	Velocidade máxima
	nós
	
	
	
	
	
	

	Velocidade de cruzeiro
	nós
	
	
	
	
	
	

	Autonomia
	MN
	
	
	
	
	
	

	RAZÕES  —  calcular
	
	
	
	
	
	
	

	LOA / BOA
	—
	3,12
	3,04
	3,11
	3,13
	3,39
	3,54

	Razão desloc.-comprimento (DLR)
	—
	
	
	
	
	
	

	Deslocamento / Potência
	kg/HP
	
	
	
	
	
	


DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.
5. Leitura paramétrica
A análise paramétrica revela uma notável consistência geométrica entre as embarcações tradicionais de carga da Baía de Todos-os-Santos e suas matrizes luso-ibéricas. A relação LOA/BOA dos saveiros baianos de vela de içar (Sombra da Lua, Vendaval II, Joia Rara e É da Vida) situa-se na faixa estreita de 3,04 a 3,13, exatamente espelhada pelo Bote Cacilheiro do Tejo (~3,3) e pelo Saveiro da Costa/Ria de Aveiro (3,5 a 3,8). Essa proporção confere ampla estabilidade de forma para suportar o adernamento sob vela sem exigir lastro pesado de chumbo, além de prover uma praça de carga desafogada a meio-navio. O calado raso (< 0,60 m) e a capacidade de assentar no fundo ou na areia da praia na maré baixa são traços comuns e indispensáveis para a operação em estuários rasos como o Rio Paraguaçu e o Tejo.
6. Recomendação preliminar para a embarcação nova
Para o novo saveiro de carga de 7,50 m de Ricardo Teixeira, a geometria adotada (LOA 7,50 m, BOA 2,50 m, relação LOA/BOA = 3,00, calado carregado de ~0,38 m e pontal de 0,76 a 1,23 m) encontra respaldo paramétrico absoluto no Joia Rara (7,0 m) e nas versões de trabalho como Vendaval II (L/B 3,04) e Bote Cacilheiro (7 a 9 m). Recomenda-se manter o bojo cheio para garantir a flutuabilidade das 1,5 t de carga com borda livre na proa de 1,23 m, quilha de sacrifício reforçada para movimentação sobre roletes de madeira na areia e mastro único sem estais com vela de içar envergando cerca de 22 a 25 m².
7. Lacunas e observações
• Mestre José Simão (Capanema) / Rest. Mestre Cosme Rocha Sombra da Lua (1923) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, Combustivel, Agua doce
• Mestre Tradicional de Maragogipe / Mestre Toninho Vendaval II (1947) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
• Carpintaria Tradicional Baiana / Mestre Aristides Joia Rara — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Potencia instalada, ano
• Mestre de Maragogipinho / Mestre Carlinhos É da Vida (1920) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
• Carpintaria Tradicional do Tejo (Portugal) Bote Cacilheiro / Meia-Quilha — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, ano
• Bernardino Gomes (Ovar / Aveiro, Portugal) Saveiro da Ria de Aveiro / Meia-Lua (Sempre Vim) (1920) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Deslocamento, Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada
Embarcações tradicionais de construção artesanal em madeira maciça não possuem registros industriais de deslocamento de fábrica em balança de precisão nem ângulo de deadrise padronizado; as fontes históricas e etnográficas (IPHAN, Associação Viva Saveiro, UFRB, Revista da Armada de Portugal e ANGE) privilegiam comprimento, boca, calado, armação e capacidade de carga, mantendo lacunas normais nos parâmetros modernos de estaleiro.
8. Fontes consultadas
• Mestre José Simão (Capanema) / Rest. Mestre Cosme Rocha Sombra da Lua — IPHAN - Bens Tombados: Saveiro de Vela de Içar Sombra da Lua — 2026-04-09 | acesso em 2026-10-14 — https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-material/bens-tombados/embarcacoes-tombadas-1/saveiro-de-vela-de-icar-sombra-da-lua-ba
• Mestre José Simão (Capanema) / Rest. Mestre Cosme Rocha Sombra da Lua — Mar Bahia - Raio X do Sombra da Lua — 2024-08-20 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marbahia.com.br/post/a-alma-dos-saveiros-a-volta-do-sombra-da-lua
• Mestre Tradicional de Maragogipe / Mestre Toninho Vendaval II — UFRB / PPGAP - Dissertação Indira Chaves Batista (Tabela 1, p. 21 / Weissheimer 2010) — 2023-10-26 | acesso em 2026-10-14 — https://www.ufrb.edu.br/ppgap/images/2023_INDIRA.pdf
• Carpintaria Tradicional Baiana / Mestre Aristides Joia Rara — UFRB / PPGAP - Dissertação Indira Chaves Batista (Tabela 1 e Tabela 2, p. 21-22) — 2023-10-26 | acesso em 2026-10-14 — https://www.ufrb.edu.br/ppgap/images/2023_INDIRA.pdf
• Mestre de Maragogipinho / Mestre Carlinhos É da Vida — UFRB / PPGAP - Dissertação Indira Chaves Batista (Tabela 1, p. 21) — 2023-10-26 | acesso em 2026-10-14 — https://www.ufrb.edu.br/ppgap/images/2023_INDIRA.pdf
• Mestre de Maragogipinho / Mestre Carlinhos É da Vida — Mar Bahia - Os Saveiros Centenários — 2024-08-20 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marbahia.com.br/post/a-alma-dos-saveiros-a-volta-do-sombra-da-lua
• Carpintaria Tradicional do Tejo (Portugal) Bote Cacilheiro / Meia-Quilha — Revista da Armada (Marinha Portuguesa, Nº 470, pp. 15-17) — 2013-01-01 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marinha.pt/conteudos_externos/Revista_Armada/PDF/2013/RA470.pdf
• Carpintaria Tradicional do Tejo (Portugal) Bote Cacilheiro / Meia-Quilha — ANGE - Arquivo Nacional de Embarcações Tradicionais de Portugal — sem data identificavel | acesso em 2026-10-14 — https://www.ange.pt/index.php/arquivo/embarcacoes-tradicionais
• Bernardino Gomes (Ovar / Aveiro, Portugal) Saveiro da Ria de Aveiro / Meia-Lua (Sempre Vim) — Revista da Armada (Marinha Portuguesa, Nº 358, Peças para Recordar: Saveiro da Caparica/Aveiro) — 2002-11-01 | acesso em 2026-10-14 — https://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/Revista_Armada/2002/files/basic-html/page397.html
Planilha comparativa completa (todos os parâmetros, aba com o dado original da fonte e aba métrica calculada por fórmula): Estudo de Similar - Ricardo Teixeira.xlsx
O conteúdo deste material é de uso exclusivo dos alunos matriculados nos cursos do Brana. Este não pode ser reproduzido, copiado, vendido ou transferido. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral.
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