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Instrucoes
Despenda algum tempo refletindo sobre os requisitos e uso da embarcacao a ser desenvolvida. Uma embarcacao e uma solucao de compromisso entre requisitos conflitantes, este questionario ira nos ajudar a priorizar estas demandas. Lembre que um barco precisa de uma missao, tarefa ou proposito a ser cumprido, este sera nosso norte nas escolhas de projeto.
Missao
Uso principal da embarcacao: Lazer e passeio diurno com a família
Papel mais importante que o barco precisa cumprir: Embarcação de pequeno porte (até 16 pés), leve, fácil de rebocar e transportar em carreta rodoviária comum, fácil de colocar na água e operar por uma pessoa só.
Perfil do Usuario
Usuario principal: Homem, 37 anos, estatura mediana, sem restrições físicas.
O usuario principal e tambem o proprietario?: Sim, o usuário principal é o proprietário.
Quem ira pilotar a embarcacao: O próprio proprietário.
Pernoite (havera? para quantas pessoas?): Sim, eventual para 2 adultos (1 noite / 2 dias).
O que mais gosta durante o caminho: Sensação de segurança, estabilidade e conforto para a família.
O que mais gosta enquanto parado: Nadar com acesso fácil pela popa, ouvir música, tomar sol na proa, relaxar e fazer refeições no convés de popa.
Outros desejos do usuario ou capitao: Banheiro químico portátil na cabine, capota/toldo para sombra no cockpit e ducha de água doce na popa.
Usuarios em potencial: Família e amigos (adultos e crianças na faixa de 7 anos).
Tipo de grupo: Família e amigos.
Numero medio de tripulantes: 3 a 4 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (dia): 6 pessoas.
Numero maximo de tripulantes (pernoite): 2 adultos.
Local de residencia do usuario principal: São Luiz do Paraitinga - SP.
Tipo de casa: Casa com garagem grande (espaço para guardar a embarcação em carreta rodoviária).
Media anual de dias utilizando a embarcacao: Média de 2 finais de semana por mês (~24 a 30 dias/ano).
Media anual (dias) de uso continuo: 2 dias / 1 noite no uso mais longo.
Area de Navegacao
Regiao: Represas do Vale do Paraíba (Paraibuna/Paraitinga) e enseadas abrigadas de Ubatuba - SP.
Derrota habitual (ponto inicial, ponto final, distancia): Saída por rampas públicas nas represas da região e enseadas abrigadas de Ubatuba; navegação pelos braços das represas e costas abrigadas; distância típica de 15 a 25 milhas.
Pontes e eclusas no trajeto: Sem eclusas no trecho; pontes com vão livre amplo para embarcações a motor de pequeno porte.
Clima: Clima tropical úmido/subtropical com temperaturas amenas a quentes (15°C a 32°C).
Vento / ondas: Águas abrigadas de represa e enseadas costeiras; ventos fracos a moderados (6 a 15 nós); marolas curtas (0,20 a 0,50 m).
Regime de chuvas: Chuvas concentradas no verão; possibilidade de pancadas de chuva passageira.
Variacao de mare: Sem maré em represa (oscilação por nível de reservatório); marés astronômicas de 1,2 a 1,4 m em Ubatuba.
Restricao de calado (calado maximo): Calado baixo de casco (0,25 m a 0,35 m) para aproximação segura em praias, margens rasas e rampas públicas.
Outras informacoes relevantes / restricoes: Atenção a tocos/bancos de areia nas margens de represa; drenagem rápida de convés e borda livre segura.
Operacao - tempo: Operação em dias de tempo bom, com capacidade marinheira para suportar chuva repentina e vento moderado e retornar em segurança.
Travessias (distancia maxima): 15 a 25 milhas náuticas (~28 a 46 km).
Orcamento
Orcamento total para construcao/aquisicao: Compatível com lancha clássica de pequeno porte em madeira/compensado naval (R$ 45.000 a R$ 75.000 incluindo motor de popa).
Capacidade de desembolso mensal: Compatível com construção artesanal/etapas.
Orcamento anual para manutencao/melhorias: Baixo custo de manutenção anual; sem custos de vaga molhada (guardada em casa).
Mantido por: O próprio proprietário.
Construtor
Construtor / Estaleiro: Construção artesanal / amadora orientada com projetos náuticos clássicos.
Tipo de construtor: Artesanal / Amador.
Experiencia do construtor/estaleiro: Marcenaria e técnicas de laminação/epóxi sobre compensado naval.
Material de construcao: Madeira / Compensado Naval e Resina Epóxi (com laminação de reforço em fibra de vidro).
Metodo de construcao: Stitch-and-Glue ou cavernas tradicionais com revestimento em compensado naval e acabamento epóxi clássico.
Faixa de tamanho em que tem experiencia: Embarcações de pequeno porte até 6 metros.
Tipo de embarcacao em que tem experiencia: Lanchas e botes de lazer em madeira.
Outros Requisitos
Propulsao principal: Motor.
Motorizacao: Motor de popa (Outboard), 50 HP a 60 HP, 4 tempos, a gasolina, com partida elétrica e comando a distância.
Armacao (veleiros): N/A
Requisitos de performance: Planeio fácil; velocidade de cruzeiro de 20 a 23 nós; velocidade máxima de 30 a 33 nós; autonomia mínima de 60 a 80 milhas.
Dimensoes Principais
Comprimento (LOA): 4,88 m (16,0 pés)
Boca (BOA): 2,05 m
Pontal: 0,85 m a 0,88 m
Calado: 0,28 m (casco) / 0,55 m (com motor baixado)
Justificativa das dimensoes: Dimensões otimizadas para transporte em carreta rodoviária comum e guarda em garagem, garantindo estabilidade estática superior (LOA/BOA = 2,38), cockpit espaçoso para 6 pessoas e cabine de proa com leito em V para pernoite confortável de 2 adultos.




